
浙江大学医学院附属第一医院

医疗钢制家具
采购文件
项目编号：ZYYY2023-ZW041901
项目名称：2023年医疗钢制家具零星采购
采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

2023年4月19日
一.供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4、特定资格条件：
（1）本项目不接受联合体参加。
5、产品的验收和抽检：厂家在生产过程中及产品送货后，采购人有权抽检原附材料和成品送浙江省家具与产品质量检验中心对原材料的环保技术参数进行验证和成品的材质、质量、环保性能等进行检验，所有检验费用由供应商承担。如产品检验不通过，供应商必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失（按合同总金额200%进行赔偿）。
6、根据采购人规定，供应商若存在以下情况，采购人有权利立即中止与该供应商的合作、停止付款并要求赔偿：
（1）在规定的时间内不及时供货；
（2）未经医院同意，擅自更换供应商；
（3）未经医院同意，服务期内擅自改变供货产品价格；
（4）所供产品不符合磋商响应承诺的性能要求；
7、基本技术标准要求
（1）拟供产品采用的主要用材料及配件品牌，应符合采购文件要求,其技术要求应等同或优于采购文件所规定的技术要求，供应商应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性及耐用性，使采购人完全满意。如果响应品牌采用的材料及配件品牌采购人不能满意的，成交后采购人有权要求成交人按采购文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。
（2）供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时适用多种标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。部分参考执行标准如下（磋商响应时，如有最新施行的标准或更新版本的标准，则按新的执行）： 

家具的尺寸标准：  

GB/T3326-1997桌、椅、凳类；
GB/T3327-1997柜类；
GB/T3328-1997床类。
家具的技术标准：
GB/T 3324-2017  《木家具通用技术条件》。
GB/3325-2017 《金属家具通用技术条件》。
QB/T 2280-2016  《办公椅》。
QB/T 1952.1-2012  《软体家具  沙发》。
GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。
GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
家具零配件的技术标准
导轨：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》。
铰链：QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》。
抑菌粉末：HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等品）。
生态夹板：GB/T9846-2015《普通胶合板》。
泡棉：GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
饰面板：GB/15102-2006 《浸渍胶膜纸饰面人造板》。
座椅气压棒：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。
漆膜理化性能：
木制件
GB/T4893.1-2005耐液；
GB/T 4893.2-2005耐湿热；
GB/T 4893.3-2005耐干热；
GB/T 4893.4-1985附着力；
GB/T 4893.7-1985耐冷热温差；
GB/T 4893.8-1985耐磨；
GB/T 4893.9-1992漆膜抗冲击测定。
金属件
GB/T 17394-1998硬度；
GB/T 1732-1993冲击强度；
GB 1720-1979附着力；
GB/T 19355-2003耐腐蚀。
家具的力学性能标准：
GB/T 10357.1-1989桌类强度和耐久性；
GB/T 10357.2-1989椅、凳类稳定性；
GB/T 10357.3-1989椅、凳类强度和耐久性；
GB/T 10357.4-1989 柜类稳定性；
GB/T 10357.5-2011 柜类强度和耐久性；
GB/T 10357.6-1992单层床强度和耐久性；
GB/T 10357.7-1995桌类稳定性。
环保及防火性能要求：
家具整体性能符合以下要求，重金属家具漆类甲醛含量应符合欧洲I号限量标准。
GB 18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量限量》
GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶合型木器涂料中有害物质限量》
GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
所供产品应符合GB 50222-1995规定的一类高层民用建筑中的有关活动家具和装饰织物的防火等级要求。
整体家具应达到国家规定的A级标准；
QB/T 1951.1-2010木家具质量；
QB/T 1952.1-2003 软体家具、沙发质量。

8、配件技术要求

	序号
	配件名称
	材质说明

	1
	防火板/三聚氰胺饰面复合板
	1、基材：采用优质品牌的中密度纤维板或刨花板；
2、面材：采用优质品牌的环保三聚氰胺板渍胶纸；
3、木板封边：采用优质品牌的同色PVC封边条，封条厚度≥2.0mm。采用优质品牌的环保胶水，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；
4、环保要求：甲醛释放量≤0.05mg/m³ （GB 18580-2017）；

	2
	实木饰面复合板
	1、基材：采用优质品牌的中密度纤维板或刨花板；
2、面材：采用优质品牌天然实木皮，木皮厚度≥0.6mm；
3、木板封边：采用优质品牌的同色实木皮或实木条封边，颜色均匀平整。采用优质品牌的环保胶水，全自动封边工艺，严密、平整、无脱胶、表面无露胶；

	3
	理化板
	1、优质品牌实芯理化板，厚度≥12.7mm，台面边缘厚度≥25.4mm；

	4
	实木板
	1、采用完整的木材（原木）制成的木板材，厚度≥14mm；

	5
	金属屏风
	1、框架：采用优质品牌的铝合金或一级冷轧钢框架，裸板壁厚≥1.2mm，其抗拉强度≥160Mpa；
2、面板：采用优质品牌的一级冷轧钢板，裸板壁厚≥0.8mm。钢板并经酸洗、磷化、纯化等防锈工序前处理；
3、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用：
3、内结构：钢板+筋焊接，内无填芯料。内部可任意开孔走线，且强弱电分离走线，保证安全性，屏风要满足至少24根弱电线路的过线，需要整个屏风面板均可过线。
4、屏风链接：厚屏与薄屏采用优质铝合金转接柱相接，以凸点钢板或平钢板（含彩色钢板）相结合；
5、其他：桌面以上可采用布包板或磨砂玻工艺；

	6
	喷涂冷轧钢板/钢管
	1、基材：采用优质品牌的一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm，桌脚厚度≥1.2mm，椅脚φ≥1.8mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理；
2、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用：

	7
	喷涂电解钢板/钢管
	1、基材：采用优质品牌的一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，桌脚厚度≥1.2mm，椅脚φ≥1.8mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理；
2、表面喷涂：采用优质品牌的抑菌粉末全自动涂装，涂漆均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用：

	8
	不锈钢板/钢管
	1、基材：采用优质品牌的一级不锈钢板，钢板厚度≥1.0mm，不锈钢等级标号≥304。表面经24h的中性盐雾试验（QB/T3826-1999）后，外观评级≥9级；

	9
	超纤皮/超细纤维PU合成革饰面
	1、基材：皮质厚度≥1.2mm；
2、表面处理：经过防火、防污、抗菌、抗静电、耐色牢度、抗强度等11项表面加工处理；
3、软包厚度≥50mm；

	10
	真皮饰面
	1、优质头层牛皮，耐磨性强、透气性好；
2、经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理；

	11
	环保布/网格布
	1、优质品牌环保布/网格布；
2、耐磨性≥25000转（GB/T 19817-2005）；

	12
	油漆工艺
	1、采用环保无溶剂水性漆；
2、封闭/开放式涂装工艺：UV底 （封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性UV面漆，5底3面工艺；
3、环保要求：游离甲醛含量≤80mg/kg，挥发性有机化合物≤240g/L（GB 24410-2009）；

	13
	导轨
	1、阻尼三节滚珠静音滑轨，有自回收设计，耐久性试验≥80000次 (QB/T 2189-2013）；

	14
	铰链
	1、阻尼静音铰链，耐久性试验≥80000次（ QB/T 2454-2013 )。

	15
	锁具
	1、机械式弹子锁、叶片锁，机械式或电子密码锁，符合GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》，使用寿命≥20000次。
2、电镀件外露表面经24h的中性盐雾试验（QB/T3826-1999）后，外观评级≥9级。

	16
	人造石
	1、基材：厚度≥12mm；
2、抗弯曲性能≥40MPa，耐污染性≤60，冲击韧性≥6.0，内照射指数≤0.5，外照射指数≤0.5(JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》)；
3、表面抗菌率99.9%（GB/T 31402-2015 《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》99.9%）；

	17
	海绵/泡棉
	1、优质品牌环保型高密度、高回弹PU原生泡绵，海绵密度≥30kg/m3，厚度≥7mm（GB/T 10802-2006），圆润厚实，弹性好；
2、表面涂有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准；

	18
	气压棒
	1、采用优质品牌气压棒，2.0mm厚壁管，正品钢印认证；
2、升降行程60-120mm。可承受250KG压力，升降次数可达8-12万次；

	19
	转椅椅脚
	1、尼龙塑料或精抛电镀合金压铸五星脚；
2、五星椅脚φ≥700mm；
3、表面处理：表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后电镀处理，表面光亮平整，无颗粒渣点，着色均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用：

	20
	金属椅脚
	1、采用φ≥12mm实心金属管材弯曲制作；
2、金属管材焊接：焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，保证无脱焊、虚焊及焊穿现象；
3、表面处理：表面经去油、除锈、硅烷磷化工艺处理后电镀或喷涂处理，表面光亮平整，无颗粒渣点，着色均匀，附着力极佳，涂漆厚度≥60um，喷涂硬度＞2H，坚固耐用：

	21
	轮脚
	1、φ50-70mm的优质品牌尼龙纤维滚轮，滑动时无杂音、活动自如；

	22
	钢制柜体工艺
	1、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型；
2、焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊；

	23
	木制桌/柜工艺
	1、桌面板材厚度≥2.5mm，柜体板材厚度≥1.8mm；
2、可拆卸设计，连接牢固可重复拆装；

	24
	钢制桌脚设计
	1、选用喷涂可调平门字形或口字形冷轧钢制桌脚，钢管厚度≥1.2mm。
2、金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动喷涂工艺，涂粉厚度≥60um，喷涂硬度≥2H；
3、桌脚可调节，调节范围≥10mm，每个水平脚可承受重量在100公斤以上。

	25
	柜内层板设计
	1、层板和柜体同材质要求；
2、钢制层板有加强筋设计；
3、单块层板承重≥60Kg，满负荷24小时候下挠度低于3mm，卸载后自动恢复；
4、层板能在柜体内调整高度；

	26
	防碰撞设计
	1、桌、柜边角采用倒角设计；
2、内凹式把手设计；
3、钥匙可折叠；

	27
	隐藏式走线系统/面板模块
	1、强弱电分离设计；
2、带可掀式可走线面板盒，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。
3、面板盒内含≥3个强电2个弱电2个USB充电接口模块及面板；


9、供货要求
（1）供应商须按照国家有关标准及规范完成家具的设计、供货、运输保管、装卸、安装（包括家具电气开孔安装等）、调试、检验、无条件提供各项数据资料，保证通过验收；
（2）供应商在供货前须将所供货物的样品递交采购人审查确认，经认可后方可批量送货。
（3）供应商按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。
（4）供应商在响应文件中制订详细的计划，成交后，做好生产准备，采购内容经采购人确认后生产制作，接到采购人供货通知后30天内货到采购人指定地点安装组装完毕，验收合格，交付采购人使用。

（5）供应商成交后，在签订合同前需同采购人再次确认家具的数量、尺寸、颜色、材料及家具的平面布置等。
（6）采购人对采购家具的形状、材质、颜色具有最终决定权。家具产品按响应文件样本中为准，如采购人日后需要更改,供应商应积极配合，价格不变。
（7）允许供应商根据各自模具尺寸对外形尺寸进行局部调整，但必须征得采购人书面同意。供应商必须承担办公家具的制作、运输、装卸、安装放置至采购人指定地点等工作，最终采购以采购人认可的产品封样为准。
（8） 采购人有权调整供应商的供货品种和数量，不限制采购人以最有利的方式签订合同，最终采购金额按实际供货要求计算。
（9）供应商提供的成品家具上须有厂家LOGO和生产日期的标牌。
（10）供应商提供的成品家具上可有采购人的LOGO，LOGO大小与位置由采购人确认。
10、样品

(1)样品是评标的主要内容之一供应商应依据其企业的实力和采购货物的要求提供产品的样品，但是否提交样品非强制性要求，由供应商自行确定，提交样品供采购人及评审小组比较、评审。

(2)样品提交地址：浙江大学医学院附属第一医院；样品递交截止时间同响应文件递交截止时间，响应文件递交截止时间之后送达的样品不予接收；样品放置联系人：陈老师87234306。
（3）评审结束后，未成交的样品按采购人通知时间取回，否则采购人不负保管责任。成交人的样品不退还，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考，最终货物的材质与工艺质量低于磋商时提供样品质量的，采购人有权按不合格产品退货。

（4）样品不需要密封，但样品的合适位置需牢固粘贴标记，需遮盖品牌和型号铭牌、供应商名称供应商递交样品，以便递交和退回时核对。

材料样品清单

	序号
	品名
	参考图片
	参考规格尺寸（W*D*H)mm
	材质说明
	数量
	出样地点

	7
	医用更衣柜（六门）
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	900*520*2000
	1、基材：采用优质品牌一级电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理，金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H；
2、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型，焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊；
3、五金：门板采用优质品牌阻尼铰链，无撞击噪音设计，锁具使用寿命2万次以上。
4、把手：内凹式拉手，暗卡设计。
5、配置：可调层板设计。每个柜门内含≥1板层板，每个层板承重70KG，可依据用户实际需求调节高度，内置镜子、挂衣杆；每门配优质品牌密码锁；
6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
7.具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚，每个调整脚可承受100KG负载。
	1
	待定

	1
	医用货架（钢制）
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	1500*600*2000
	1、整体全钢制材质，采用优质品牌一级电解钢板，钢板厚度≥1.2mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理。金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度＞2H；
2、含5层置物层面，层面高度可调节
3、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
	1
	待定

	20
	定制治疗矮柜（钢制）
（翻盖垃圾位）
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	延米*650*850
	1、基材：采用优质品牌一级电解钢板，钢板厚度≥1.2mm，经除油、磷化、硅烷化等防锈处理。厚度≥1.0mm的优质品牌304#不锈钢地脚线，厚度≥12mm的优质品牌医用人造大理石或理化板台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；
2、金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动喷涂工艺，涂粉厚度≥60um，喷涂硬度≥2H；
3、把手：内凹式拉手，暗卡设计；
4、五金配件：优质品牌三节静音滚珠滑轨、阻尼铰链、锁具。无撞击噪音设计，锁具使用寿命2万次以上。
5、高柜配置：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座。
6、转角部分不重复计算
7、具有调平功能,钢柜底部配置4个调节脚，每个调整脚可承受100KG负载。
8、根据医院要求，可在台面下增加不锈钢水池（含水龙头和下水）；
9、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
	1

一个垃圾位
	待定


注：供应商除提供表中已列明的材料外，可增加提供其认为必要的其他材料样品，本表可扩展使用。

11、质保期

▲提供质保期≥5年；

本项目采购文件及其响应文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。

12、材料及配件品质要求

材料及配件品质要求按“货物需求一览表”中材质及说明，供应商若提供推荐品牌、型号外的产品，则需为同类或同档次及以上的品牌，并提供证明材料，若经采购人认定低于采购人要求的品牌档次，成交后，采购人有权要求成交人在不更改磋商报价的同时修改响应品牌及型号。
（1）“货物需求一览表”中如有“品牌或制造商”要求是项目的最低要求，如有任何特定产品的信息，是为表达本项目对货物的需求档次和品质，供应商可选择与本表所列产品同档次或更优的品牌及其产品参加本次磋商竞争，但须在响应文件中按照本表格式一一列明各项响应内容及有关同档次及更优的详细说明，否则因提供资料和证明材料不全等原因而被评审小组判为无效响应文件或致采购人无法接受的风险由供应商自行承担。

（2）表中“材质说明”并非所供产品技术要求的全部，供应商在磋商时应对家具的尺寸、选用的材料和五金配件、涂装技术等技术规格和配置的进行详细阐述。

（3）颜色由供应商填写，最终供货时由采购人确认后供货，费用包含在报价中，成交后单价不变。

主要材料及配件参考品牌表

	序号
	品目
	参考品牌一
	参考品牌二
	参考品牌三

	1
	中密度纤维板
	福人
	大亚
	丰林

	2
	木皮
	大西洋
	博琳
	德华兔宝宝

	3
	胶合板
	千年舟
	兔宝宝
	冠华

	4
	刨花板
	福人
	露水河
	大亚

	5
	防火板
	富美家
	威盛亚
	普利

	6
	理化板
	富美家
	威盛亚
	优盛美

	7
	医用人造石
	杜邦
	LG
	戈兰迪

	8
	冷轧钢板/管
	宝钢
	武钢
	鞍钢

	9
	电解钢板/管
	宝钢
	武钢
	鞍钢

	10
	不锈钢板/管
	宝钢
	武钢
	鞍钢

	11
	网布面料
	颐达
	福基
	海菲乐

	12
	超纤皮面料
	卡森
	颐达
	安利

	13
	海棉
	圣诺盟
	有大
	赛诺

	14
	气压棒
	三泓
	协强
	SUSPA

	15
	静音导轨
	DTC
	海蒂诗
	海福乐

	16
	铰链
	DTC
	海蒂诗
	海福乐

	17
	钥匙锁具
	万通
	海蒂诗
	乐思富

	18
	密码锁具
	万通
	BMB
	乐思富

	19
	水性漆
	大宝
	展辰
	华润

	20
	胶粘剂
	汉高
	双信
	华纳

	21
	强电面板/模块
	西蒙
	罗格朗
	西门子

	22
	弱电面板/模块
	西蒙
	罗格朗
	西门子


备注：供应商可在上表范围外提供其他品牌的产品，但必须为同档次及以上的品牌，并提供证明材料，若经采购人认定低于采购人要求的品牌档次，成交后，采购人有权要求成交供应商在不更改磋商报价的同时修改响应品牌。

13、付款方式
供应商根据采购人书面或电话通知后30日内可分批到货指定地方，验收合格后支付相应货物的100%货款。
14.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：_浙江大学医学院附属第一医院_ ：
我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     
职务：                              职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商名称：      （盖章）    
                                        年    月    日

15.技术响应表格式
技术响应表
项目编号：              
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：          
16.主要原材料、配件单价表格式
主要原材料、配件单价表
项目编号： 

	序号
	原材料、配件名称
	规格型号
	品牌
	原产地
	单 位
	单 价（元）
	技术要求响应情况
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中“原材料、配件”应按采购文件“第四章 采购内容及需求”中设备配置所涉及的全部材料、配件如实填写，填写完整与否是评审内容之一。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：       

17.报价一览表
报价一览表
项目编号：                                   单位：元
	序号
	项目名称
	总报价
	交货期
	备注

	1
	2023年度浙大一院医疗钢制家具零星采购
	大写：

小写：


	
	


法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          
供应商名称：  （盖章）    
日期：    年   月  日

18.报价明细表格式 

报价明细表

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）
（注：1、按 “货物需求一览表”中的全部内容一一列明并填报单价、汇总成磋商总报价。所有与承担本项目有关的各项技术及服务等无法以实物方式表现的费用、备品配件费用、以及与报价有关的其他因素均包含在各产品的单价中。

2、供应商应根据货物需求一览表中技术参数、规格型号，提供产品的图片。）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）  
供应商名称：   （盖章）              日  期：        
附件：货物需求一览表
	2023年度浙大一院钢制医疗家具零星采购报价清单

	序号
	物资名称
	合同规格（mm）
	技术要求
	产品图片
	颜色
	单位
	总数
	单价（元）
	金额（元）

	1
	医用货架（钢制）
	1500*600*2000
	1、整体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；其中立柱钢板厚度可达1.2mm厚，稳定牢固。
2、含5层置物层面，层面高度可调节；
3、具体结构和颜色按需求定制，
	[image: image4.png]



	可选
	组
	40
	0
	0

	2
	医用货架（钢制）
	1500*500*2000
	
	
	可选
	组
	10
	0
	0

	3
	医用货架（钢制）
	1000*600*2000
	1、整体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；其中立柱钢板厚度可达1.2mm厚，稳定牢固。
2、含5层置物层面，层面高度可调节；
3、具体结构和颜色按需求定制，
	
	可选
	组
	35
	0
	0

	4
	医用货架（钢制）
	1000*500*2000
	
	
	可选
	组
	10
	0
	0

	5
	医用更衣柜（钢制双开门）
	900*520*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定；一般内含2块层板，1块竖板；
4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；
5、配优质挖手；
6、钢柜配置4个可调平脚；
7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
	[image: image5.png]



	可选
	个
	35
	0
	0

	6
	医用更衣柜（三门）
	900*520*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规每门内含2块层板；
4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。
5、配优质挖手；
6、钢柜配置4个可调平脚；
7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	60
	0
	0

	7
	医用更衣柜（六门）
	900*520*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规每门内含1块层板；
4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。
5、配优质挖手；
6、钢柜配置4个可调平脚；
7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	91
	0
	0


1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；

2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；

3、可调层板设计，层板数依据需求决定；常规下对开门内含1块活动层板；

4、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。

5、配优质挖手；

6、钢柜配置4个可调平脚；

	7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	30
	0
	0

	9
	医用更衣柜（九门）
	900*520*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；
3、按需配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；每门配优质机械密码锁。
4、配优质挖手；
5、钢柜配置4个可调平脚；
6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	20
	0
	0

	10
	医用存鞋柜（钢制十五门）
	900*520*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；双层门板设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；
3、按需配置每门内含1块活动层板；
4、配钥匙拉手；
5、钢柜配置4个可调平脚；
6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	15
	0
	0

	11
	医用更衣文件柜（钢制）
	1400*420*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下1可调层板，边柜含2块可调层板，配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	35
	0
	0

	12
	医用储物高柜（钢制带玻璃）
	900*420*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下1可调层板；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	40
	0
	0


1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；

2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；

3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下2可调层板；

4、钢柜配置4个可调平脚；

	5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	15
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	14
	医用文件高柜（钢制)
	900*420*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），优质三节导轨（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上1下1可调层板；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	20
	0
	0

	15
	医用更衣柜（钢制单开门）
	500*420*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，常规2块可调层板，配置挂衣杆、领带丝巾架、更衣镜、标牌卡位等配件；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	20
	0
	0

	16
	医用储物矮柜（钢制）
	900*400*1000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，2块可调层板；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
	[image: image18.png]



	可选
	个
	20
	0
	0

	17
	医用储物高柜（钢制）
	900*750*2000
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
3、可调层板设计，层板数依据需求决定，上2下2可调层板；
4、钢柜配置4个可调平脚；
5、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
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	0
	0

	18
	活动柜（钢制）
	390*500*600
	1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，美背式设计；
2、配优质品牌的五金配件，优质三节导轨（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；
4、滑轮：优质尼龙纤维可锁定滚轮；
6、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	个
	30
	0
	0


1、柜体采用电解钢板（宝钢/鞍钢）≥1.0mm厚，电解钢板（电镀锌钢板）表面采用环氧树脂静电抑菌粉末（老虎/阿克苏）喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H，柜低部装有不锈钢地脚线，柜面采用医用人造石或理化板台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；

2、配优质品牌的五金配件，静音铰链（DTC/海蒂诗），优质三节导轨（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上；

3、高柜配置：独立背架结构，隐藏式走线系统，可根据需要配置电源插座。

4、钢柜底部配置4个调平脚；

5、转角部分不重复计算

6、根据医院要求，可在台面下增加304不锈钢水池（含水龙头和进水、下水）；

	7、具体结构和颜色按需求定制，尺寸±10%可参考此项，价格不变；
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	可选
	延米
	10
	0
	0

	20
	定制治疗矮柜（钢制）
	延米*650*850
	
	
	可选
	延米
	5
	0
	0

	21
	医用维修台（主桌/钢木）
	延米*700*850/2000
	1、材料：柜体采用优质品牌一级电解钢板（宝钢/鞍钢），钢板壁厚≥2.0mm；通过冲压设备一次性加工成型，层板钩厚≥2.0mm，采用三折弯曲结构，钢板抗拉强度：大于336MPA，屈服点大于265MPA，材料伸长率34%，不允许负公差。
2、防锈工艺：经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理；
3、喷涂工艺：金属表面采用优质品牌抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60-80um，喷涂硬度≥2H；
4、生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊，便于维修台的长久使用和搬迁。
5、五金件（带锁具）：优质三节导轨（DTC/海蒂诗），无撞击噪音设计，防撞击设计；优质BMB锁具，锁具使用寿命2万次以上。
6、台面采用优质品牌理化板，厚度≥30mm，防腐蚀，防尘，易清洁，好打理。
7、配置：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座。
8、主桌背架可需要配置螺丝刀架1个、U型挂钩5个、单挂钩5个、双挂钩5个、塑料零件盒10个，根据需求适当增减。
9、具有调平功能,底部配置4个调节脚，每个调整脚可承受100KG负载。
10、颜色按需定制
	
	可选
	延米
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	0
	0
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备注：以上图片为参考图片，供应商应根据各自产品进行深化及优化设计。
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