

浙江大学医学院附属第一医院



工程类项目询价函







项目名称：浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目


 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次工程类项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价
（万元）

	1
	[bookmark: _Hlk128551895]浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目
	院内询价
	确保医院供氧正常的情况下完成急诊创伤中心医用氧气设备带增加。质保期不少于1年。
	13.3



二、施工明细
（一）施工内容：
	序号
	名称
	项目特征
	品牌
	计量单位
	工程量

	一
	医用中心管道系统

	1
	脱脂紫铜管（负压）
	1.Φ42×2.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	50.00 

	2
	铜球阀
	1.规格：DN40
2.球阀相关连接部件
	埃美柯
	个
	1.00 

	3
	脱脂紫铜管（氧气）
	1.Φ22×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	50.00 

	4
	铜球阀
	1.规格：DN20
2.球阀相关连接部件
	埃美柯
	个
	1.00 

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	35.00 

	6
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	40.00 

	7
	管道支架及制作
	/
	国标
	kg
	108.00 

	8
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	1.JDG套管Φ20×1.2
2.开槽及修复
	国标
	米
	6.60 

	9
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	1.JDG套管Φ25×1.2
2.开槽及修复
	国标
	米
	6.60 

	10
	铝合金线槽
	30*60*1mm
	国标
	米
	8.80 

	11
	管道穿墙开孔
	/
	/
	项
	1.00 

	二
	设备带及配套设施

	1
	设备带（SBD210Y)
	1.材质：6063-T6
2.四腔结构，一体式面板
3.颜色个性化选择
	Audubon
	米
	31.5

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	Audubon
	个
	16

	3
	网络接口
	白色，六类
	罗格朗
	个
	25

	4
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	罗格朗
	个
	75

	5
	开关
	1.单控开关
2.含配套底盒
3.开孔组装
	罗格朗
	个
	21

	6
	床头灯组件
	1.LED灯
	罗格朗
	个
	21

	7
	电源线
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	国标
	米
	315

	8
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN8
3.相关其他组件
	益田精工
	个
	15

	9
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	25

	10
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	25

	11
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	1

	12
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	54.60 

	13
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	52.50 

	14
	人工费
	/
	/
	项
	1

	三
	医用呼叫护理信息系统（加床头分机、接至原呼叫系统）

	1
	床头分机
	YH-6157E
	亚华
	台
	21

	2
	镀锌线管
	JDG套管Φ20×1.2
	国标
	米
	96 

	3
	病房呼叫线
	RVV2×1.5mm²
	国标
	米
	96 



（二）施工要求：
1、确保施工期间医院氧气的正常供应；
2、做好施工期间垃圾清工作，做到落手清；
[bookmark: _Hlk137223215]3、工期不大于60天，以甲方开工指令起计，完成设备安装及调试结束；
4、施工过程原则不影响急诊工作，听甲方指令安排施工时间。
（三）报价与结算要求：
1、本次询价采用总价包干模式，报价包含设备、税、运输、吊装、调试、安装附件等所有费用。
2、付款方式：
完成液氧汽化器扩容项目安装调试后支付合同额95%。
质保期满后支付剩余合同额5%。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年6月16日下午14:30（请于14：15提前到场签到）     
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写
4、联系电话：0571-87239238
四、响应文件组成
[bookmark: _GoBack]响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，文件须统一密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日



附件2：报价明细
报价一览表
                      单位：元

	序号
	名称
	项目特征
	品牌
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）

	一
	医用中心管道系统

	1
	脱脂紫铜管（负压）
	1.Φ42×2.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	50.00 
	
	

	2
	铜球阀
	1.规格：DN40
2.球阀相关连接部件
	埃美柯
	个
	1.00 
	
	

	3
	脱脂紫铜管（氧气）
	1.Φ22×1.5
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	50.00 
	
	

	4
	铜球阀
	1.规格：DN20
2.球阀相关连接部件
	埃美柯
	个
	1.00 
	
	

	5
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	35.00 
	
	

	6
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	40.00 
	
	

	7
	管道支架及制作
	/
	国标
	kg
	108.00 
	
	

	8
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	1.JDG套管Φ20×1.2
2.开槽及修复
	国标
	米
	6.60 
	
	

	9
	进房间支管墙体暗埋镀锌管
	1.JDG套管Φ25×1.2
2.开槽及修复
	国标
	米
	6.60 
	
	

	10
	铝合金线槽
	30*60*1mm
	国标
	米
	8.80 
	
	

	11
	管道穿墙开孔
	/
	/
	项
	1.00 
	
	

	二
	设备带及配套设施
	
	

	1
	设备带（SBD210Y)
	1.材质：6063-T6
2.四腔结构，一体式面板
3.颜色个性化选择
	Audubon
	米
	31.5
	
	

	2
	设备带封头
	与设备带配套
	Audubon
	个
	16
	
	

	3
	网络接口
	白色，六类
	罗格朗
	个
	25
	
	

	4
	插座
	1.规格型号：10A，五孔插座，国标
2.含配套底盒
3.开孔组装
	罗格朗
	个
	75
	
	

	5
	开关
	1.单控开关
2.含配套底盒
3.开孔组装
	罗格朗
	个
	21
	
	

	6
	床头灯组件
	1.LED灯
	罗格朗
	个
	21
	
	

	7
	电源线
	1.型号：2.5mm²
2.含接线端子
3.其他接线相关组件
	国标
	米
	315
	
	

	8
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格型号：DN8
3.相关其他组件
	益田精工
	个
	15
	
	

	9
	氧气终端
	1.名称：氧气终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	25
	
	

	10
	负压终端
	1.名称：负压终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	25
	
	

	11
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.标准德制
3.可带气维修
4.开孔组装
5.含终端盖
	德尔格
	套
	1
	
	

	12
	脱脂紫铜管
	1.Φ10×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	54.60 
	
	

	13
	脱脂紫铜管
	1.Φ12×1.0
2.焊接：氧气乙炔焊
3.吹扫、压力试验
4.管道连接其他配件
	海亮
	米
	52.50 
	
	

	14
	人工费
	/
	/
	项
	1
	
	

	三
	医用呼叫护理信息系统（加床头分机、接至原呼叫系统）
	
	

	1
	床头分机
	YH-6157E
	亚华
	台
	21
	
	

	2
	镀锌线管
	JDG套管Φ20×1.2
	国标
	米
	96 
	
	

	3
	病房呼叫线
	RVV2×1.5mm²
	国标
	米
	96 
	
	

	总价（元）：




法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日



附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：


项目名称：浙大一院总部一期急诊创伤中心增加医用气体设备带项目
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日






附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日

附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）















