	序号
	品名
	  技术要求
	执行标准

	1
	直饮水机
	1、水温：热水、常温水；
2、工作电压：220V/50Hz；
3、工作功率：≤3KW；
4、适用人数：100-200人；
5、功能：
a、水温显示、状态显示、滤芯寿命显示
b、温水箱配备浸没式UV杀菌系统，纯物理抑菌
c、触摸式按键，水温灯光提示，取水口高度支持暖瓶取水
d、双热胆阶梯加热，急速热水增容功能，满足高峰热水需求
e、高效RO过滤系统，有效滤除水中杂质、余氯、细菌、病毒、抗生素、重金属等有害物质。
f、专利技术：专利膜、专利水泵、满水自冲洗、阶梯加热
	1、设备需符合GB/T22090-2008 冷热饮水机标准；
2、设备自带反渗透处理装置需符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》；
3、设备输出水质需符合GB/19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》标准；
4、设备应具备对应型号整机涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和3C证书。且卫生批件和3C证书应与产品铭牌信息保持一致；
5、所有涉水部件（ PE管、热罐、常温储水箱、输水管、滤瓶）应为食品级，具备对应卫生许可批件或对应的检验报告；

	2
	直饮水机
	1、水温：热水、常温水；
2、工作电压：220V/50Hz；
3、工作功率：≤2KW；
4、适用人数：50-100人；
5、功能：
a、杀菌技术：UV灯+热水回流管路杀菌
b、物联网技术：微软云技术、在线管理、智能主动服务
c、节能技术：自动待机/感光节能/根据饮水习惯自动调节加热频率
d、一键排空/冬季模式/打热水量模式/TDS水质实时显示
	

	3
	直饮水机
	1、水温：热水、常温水；
2、工作电压：220V/50Hz；
3、工作功率：≤2KW；
4、适用人数：30-50人；
5、功能：
a、滤芯寿命提示、水温显示
b、智能节电技术
c、安全童锁
	


	4
	开水炉
	1、水温：热水（=100℃）；
2、工作电压：380V/50Hz；
3、工作功率：≤9KW；
4、储水容量：90L；
5、功能
a、步进式加热，节能54%以上
b、内置3级过滤底座
c、防干烧、防烫伤、防漏水等保护装置
d、微电脑控制，定时开关机
	1、设备自带3级过滤水处理装置
2、设备输出水质需符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）；
3、输出水温需达到100℃；
4、具有防干烧、防溢水等功能，防着火、防漏水等保护装置；
5、具有/配有放置热水壶的平台；

	5
	开水炉
	1、水温：热水（=100℃）；
2、工作电压：380V/50Hz；
3、工作功率：≤12KW；
4、储水容量：120L；
5、功能
a、步进式加热，节能54%以上
b、内置3级过滤底座
c、防干烧、防烫伤、防漏水等保护装置
d、微电脑控制，定时开关机
	1、设备自带3级过滤水处理装置
2、设备输出水质需符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）；
3、输出水温需达到100℃；
4、具有防干烧、防溢水等功能，防着火、防漏水等保护装置；
5、具有/配有放置热水壶的平台；


注：
1、整机原厂上门质保5年；

2、5年内，免费更换所有配件、滤芯等耗材；

3、每季度巡检一次，并免费提供维修保养服务。
