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项目名称：会诊屏
采购单位：浙江大学医学院附属第一医院

2023年8月16日

一.供应商资格条件：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
4、特定资格条件：
（1）本项目不接受联合体参加。
5、根据采购人规定，供应商若存在以下情况，采购人有权利立即中止与该供应商的合作、停止付款并要求赔偿：
（1）在规定的时间内不及时供货；
（2）未经医院同意，擅自更换供应商；
（3）未经医院同意，服务期内擅自改变供货产品价格；
[bookmark: _GoBack]（4）所供产品不符合磋商响应承诺的性能要求；
6、供货要求
（1） 医院在“政采云”平台“电子卖场”内向供应商提出电子订单
（2） 供应商在供货前须将所供货物的样品递交采购人审查确认，经认可后方可送货。
（3） 供应商可按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。
（4） 本项目为单价采购。采购人有权调整供应商的供货品种和数量，不限制采购人以最有利的方式签订合同，最终采购金额按实际供货要求计算。
7、质保期
▲提供整体质保期（包含整体软硬件维护）≥5年；
本项目采购文件及其响应文件中的质保期均指免费维保期，应理解为该质保期内所需的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中，在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。
8、付款方式
供应商根据采购人书面或电话通知后10日内可分批到货指定地方，验收合格后支付相应货物的100%货款。

9、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
致：_浙江大学医学院附属第一医院_ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加 会诊屏 项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）     
联系电话：                          联系电话：                       
职务：                              职务：                          
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
                                     供应商名称：      （盖章）    



                                        年    月    日
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10、货物需求一览表（技术要求）
1. 设备须采用一体化设计，具备内置摄像头、麦克风、扬声器、触摸屏等，外部无任何可见内部功能模块及连接线，可有效屏蔽内部电路器件辐射，支持固定支架和移动支架安装部署，附带≥2只磁吸式触控笔，1个无线传屏器，适应多种使用环境。
2. ▲液晶屏显示尺寸≥86英寸/75英寸/65英寸等多种规格供选择，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶；屏体采用硬件防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果。
3. 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。
4. ▲屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm；屏体采用高品质≥3.2mm防眩光钢化玻璃，透光率≥88%，表面硬度≥7H。设备须具有屏幕亮度自适应功能，在不同光照环境下设备可自行改善显示效果，此功能可手动开启或关闭。
5. 设备须具备侧置嵌入式系统还原按键，无需专业人员即可轻松解决系统故障。
6. 为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板须具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥1*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥2*RJ45、≥1*USB Type-A。
7. ▲设备须采用内置一体化摄像头，像素≥800万，镜头水平视角≥80°、垂直视角≥50°。
8. ▲设备须内置≥6个非独立外扩展的麦克风，支持前向≥180°拾音，拾音距离≥8米。
9. 须支持外接麦克风和外置摄像机进行图像采集，方便各种场景的部署使用，且支持外置麦克风POE供电。
10. 设备采用多声道组合音响，提供≥4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于40W，频响范围100Hz-20KHz。
11. 设备内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持WiFi6，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线网络协议，工作距离≥20米。设备内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，即在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接。
12. 须配置无线投屏接收器，可选择配套同品牌智慧投屏器进行匹配，匹配完成后PC画面及音频可通过接入智慧投屏器传输到设备上显示，且支持通过触摸屏反向控制PC的共享桌面。
13. 须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。
14. 设备须支持Windows和嵌入式双系统， 只需一根网线，Windows和嵌入式双系统均可实现上网功能。
15. ▲设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。
16. ▲配置标准模块化电脑（OPS），配置要求≥(I5-8500,8G DDR4,128G SSD,4K60,windows10 SAC)
17. ▲加电状态下安装或拆卸OPS时，须提供安全预警提示，要求操作人员断电操作，从而保证人员及设备的安全。
18. 须支持温度过载告警功能，当设备芯片检测温度＞85℃时，界面上会弹出告警提示，确保设备使用安全。
19. 嵌入式系统参数：
20. ▲须提供内置嵌入式国产操作系统或Android11系统，ROM≥64GB，RAM≥12GB，支持在线升级，可兼容安装安卓应用，系统主页面提供≥6个应用程序，并可以根据使用需求随意替换。
21. 设备在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。
22. 设备须支持手机、PC、平板进行终端进行多种方式的无线投屏，无线投屏支持反向控制功能，投屏的视频清晰度不低于1080P 30fps。
23. 为方便日常投屏使用，设备须支持跨网段投屏，即手机、PC、平板等移动终端无需和大屏设备接入同一网络、在同一网段下就可进行投屏。
24. 设备须支持HDMI和USB Type-C进行有线投屏。采用USB Type-C接口进行投屏时，只需一根线缆即可实现投屏和反向触控功能，方便进行现场讲解和触控操作。
25. 嵌入式操作系统下须内置电子白板，书写延时≤25ms，支持通过自定义书写颜色，使用者可进行手写、绘制、擦除、标注、保存、翻页、白板缩放、白板锁定等功能。
26. 电子白板上书写时，可根据需要进行不同背景颜色的调整，须支持智能书写功能，可将手绘图形识别为标准的几何图形，可将手写中英文识别为标准的打印体文字。书写内容过多时，可增加书写页面，最大可支持100页，书写完成后可导出PDF等格式。
27. 嵌入式操作系统下，内置电子白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便实时保存书写内容。
28. 须支持设备休眠功能，可自定义休眠时间，设备在休眠时可自动清理白板、批注。
29. 设备摄像头须支持自动拍摄和手动拍摄模式。自动拍摄模式下可自适应全景拍摄，摄像头可根据空间内人数及位置自动调整画面，确保涵盖空间内人员并保证居中显示；手动拍摄模式下，支持PTZ调节，且支持≥30个画面预置位。支持白平衡调节、曝光调节。
30. 须支持语音及人脸图像跟踪功能，自动切换发言人特写画面，无需人工干预，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可进行不小于2倍的画面放大。
31. ▲嵌入式操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页或文档，可以通过拖拉调节白板和网页的分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。
32. 须支持在嵌入式操作系统下，无需打开APP即可实现欢迎屏功能，须提供不少于3个内置模板，也可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图。
33. 嵌入式操作系统下须支持内置信息窗功能，无需打开APP即可实现多幅画面循环包房，画面内容可自定义编辑替换。
34. 嵌入式操作系统下内置壁纸功能，可选动态壁纸和静态壁纸，自带壁纸总数量≥10张，也可以根据实际需要导入自定义壁纸。
35. 须支持在嵌入式操作系统下实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、办公软件、网页浏览、图片浏览、视频播放等。
36. ▲须支持在嵌入式操作系统下（非OPS），整机内置应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于30个已适配的第三方应用。为保证应用市场及提供第三方应用的兼容性，所提供的应用市场须与硬件设备为同一品牌。
37. 无需借助OPS模块，设备嵌入式操作系统下内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌。
38. ▲设备须支持视频输出设置功能，可根据不同设备对屏幕输出画面的需求，进行画面拉伸、图像分辨率、刷新率的设置，无需通过转接设备，可很好适配周边设备。
39. ▲设备须支持显示调节功能，可根据播放素材或实际使用需要设置视频模式、文本模式、柔和模式、自动模式等。
40. 为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据网络规划进行web登录设置，可提供WiFi直联登录、禁止公网登录、网络无限制登录等模式，从而确保设备网络安全。
41. ▲设备须支持无线热点隔离功能，当开启此功能后，连接热点的第三方设备无法通过该设备所连接的WLAN网络访问互联网，如视频网站、网页应用等。
42. 设备须支持基于芯片进行系统安全启动，可实现断点续传功能，设备升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。
43. 设备须支持出厂预置CA签发证书，要求一机一证，采用TEE保护技术，提供基于芯片的安全启动能力，确保启动时仅载入合法的受信任的操作系统和运行软件。
44. 入驻式会议参数：
45. 须支持音视频会议，采用硬件编解码方式，非PC结构，稳定可靠。支持1080P、720P视频解码能力，非安装第三方APP功能。
46. ▲须支持音视频会议，具备自主发起多方会议的功能、可实现广播会场、观看会场、添加/删除会场、静闭音、结束会议等功能，可同时显示远端图像、本端图像和辅流图像。
47. 须支持通过会议ID方式加入会议，加入会议后可查找选看会场、静闭音、申请主席、离开会议等功能。
48. 须支持在一个显示设备以画中画、二分屏、三分屏等多种模式同时显示2路或3路图像。
49. 须支持ITUT H.323和IETF SIP通信协议，G.711A、G.711U、G.722、G.729A、G.722.1C、OPUS、AAC-LD单双声道等音频协议，H.265、H.264 HP、H.264 BP等视频协议，从而保证良好的互通性。
50. 须支持召开双流音视频会议，要求主流最高达到1080P 30fps的情况下，辅流可同时达到1080P 30fps，持控制辅流的自动发送和停止。 
51. 须支持双屏双显功能，可外接一个显示设备，在两个设备上分别显示远端图像、本端图像和双流。
52. 须具有良好的视频处理能力，呼叫带宽范围支持1Mbps - 8Mbps。在384Kbps带宽下可实现1080P 30fps图像格式编解码，在256Kbps带宽可下实现720P 30fps图像格式编解码，最大限度节省用户网络资源。
53. 须具备良好的网络适应性，呼叫带宽1Mb/s状态下，在≤30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。在70%的网络丢包时，声音清晰、停顿但可恢复。
54. 在网络出现较大丢包时，须可以根据实际体验进行画面凝固，当丢包在达到可控范围后画面恢复。
55. 音视频会议须支持1080P 30fps，720P 60fps，720P 30fps，4CIF 30fps，CIF 30fps等主流视频分辨率，8K、16K、32K、44.1K、48K等主流音频采样率。
56. 须支持会议中无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P 30fps。
57. 未防止网络波动造成会议中断，须支持自动降速。具有音频AEC/ANR/AGC增强处理，PLC抗丢包算法。
58. 须支持提供API二次开发接口，三方应用可基于接口进行二次开发，可进行登录及鉴权/配置查询及下发。
59. 须支持在H.323协议下，H.235信令加密。在SIP下，TLS、SRTP加密。支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。
60. 须与现网平台能无缝对接，实现功能无差异化。


11、技术响应表格式
技术响应表
项目编号： ZYYY2023-XX-081601 
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 供应商应根据设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：          

12、配件单价表格式
配件单价表
项目编号：ZYYY2023-XX-081601
	序号
	可加装配件名称
	规格型号
	品牌
	原产地
	单 位
	单 价（元）
	技术要求响应情况
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	
	
	
	
	
	
	

	……
	 
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中“可加装配件”应按采购文件“10、货物需求一览表”中配置所涉及的全部加装配件和维修配件。请如实填写，填写完整与否是评审内容之一。


法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）   
供应商名称：   （盖章）              日  期：       

13、报价一览表
报价一览表
项目编号：  ZYYY2023-XX-081601                         单位：元
	序号
	项目名称
	投标型号
	数量
	单价
	交货期
	备注

	1
	会诊屏（86寸）
	
	1台
	大写：
小写：
	
	

	2
	会诊屏（75寸）
	
	1台
	大写：
小写：
	
	

	3
	会诊屏（65寸）
	
	1台
	大写：
小写：
	
	





法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          
供应商名称：  （盖章）    
日期：    年   月  日
55
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14、报价明细表格式 
报价明细表
项目编号：ZYYY2023-XX-081601                   金额单位：人民币（元）
（注：1、按 “货物需求一览表”中的全部内容一一列明并填报单价、汇总成报价。所有与承担本项目有关的各项技术及服务等无法以实物方式表现的费用、备品配件费用、以及与报价有关的其他因素均包含在各产品的单价中。
2、供应商应根据货物需求一览表中技术参数、规格型号，提供产品。）

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）  
供应商名称：   （盖章）              日  期：        
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