

浙江大学医学院附属第一医院



项目询价函








项目名称：浙江大学医学院附属第一医院
城站院区综合修缮工程——11号楼标识标牌
[bookmark: _GoBack]采购服务



 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院城站院区综合修缮工程——11号楼标识标牌采购
	院内询价
	地点：浙江大学医学院附属第一医院城站院区

内容：11号楼标识标牌采购
	5



二、具体需求
[bookmark: _Toc217446095]本项目为浙江大学医学院附属第一医院城站院区综合修缮工程——11号楼标识标牌采购。包括设计优化、制造、供货、运输、装卸、施工、安装、调试、试运行、培训、备品备件、验收、售后服务、维修技术力量等全部内容。
中标人须根据现场情况出具项目实施的深化图纸，且须根据城站院区8号楼的标识标牌样式及业主方提出的意见，统一进行制作，所有内容经采购人确认后，方可进行现场施工。
[bookmark: _Toc437272392]参加采购询价前，要求中标人提前对城站院区8号楼、10号楼现场标识标牌进行踏勘，并参考8号楼、10号楼标识标牌统一样式制作11号楼投标报价文件。经采购人确认后方可批量生产及供货，否则采购人有权不予接受。
项目购置清单及技术参数
（一）一般要求
1、投标人应承诺本次采购的标识系统及安装，以及所有附属设备、专用检测工具设备是全新的、先进的和安全可靠的，且技术经济性能符合本规格书的要求。
2、投标人应承诺提供详细的供货清单及价格，清单中依次说明规格型号、数量、品牌、产地、单价、外购件生产厂家等内容，对于属于整套系统的完整性及正常使用而需要的安装材料、部件及附属部件，即使本条款中未列出或数量不足，投标人仍有责任给予补充和完善，属于本次采购范围。
3、投标人应承诺负责提供本项目承包范围所需的产品及一切安装材料，采购供应的材料、产品均有合格证、质保书或检试验报告等技术资料，进口产品还应提供原产地证明。投标人应对所提供的所有参数的正确性负责。投标人须对招、投标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益，所有在法律范围中侵权造成的相关费用，采购人不负责。
4、投标人应对标书要求的单项产品用料细则作出响应性说明，并对检验、验收方法作出详细说明。
5、投标人应提供产品的相关技术规格说明书、彩色照片等资料。
6、投标人应对投标总价内的易损件清单及其单价予以明列，对备品备件、专用工具清单及其单价予以明列。
7、本项目产品的安装需由有相应专业能力的人员进行安装，同时应服从业主单位本项目管理部门的统一管理。
标识系统设计规范及技术要求
（一）技术要求
1、整个设计应当达到科学，合理，美观的效果，能满足采购人对本系统设计的合理要求，并在本项目实施过程中根据采购人要求进一步调整、完善设计方案。
2、所有标识安装应保证安全、牢固、美观，在项目实施过程中，安装方法的调整不得影响工程造价；
3、标识安装需破坏采购人现场的（如绿化、墙体、装修），投标人应予以完全恢复，并不得变更项目造价；
4、本表所列标识项目，其图文内容多少的变更不得影响项目造价；
5、所有折边工艺外露部分必须封边；
6、所有安装配件必须是国标配件；
（二）制造工艺要求及颜色
1、喷涂涂料均采用AAMA2605-05(建筑制造标准),在自然条件下保证着色材料十年不退色、不脱落。
2、所有铁件均应在喷涂前进行锌系处理，保证喷涂材料的附着力以及钢构件的耐腐浊和耐用性。
3、用做骨架材料的型钢材质、规格应符合设计和相关标准的规定，并经过除锈、防锈处理。
4、所有铝板作阳极氧化处理。
5、户外安装工程的预埋件（后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理必须符合设计规范要求。后置埋件的现场抗拔、抗拉强度（抗12级台风）。
6、主要材料品牌推荐一览表

	序号
	材料
名称
	材料推荐品牌或厂家
	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“同档次及以上”的，应写明所选的生产厂或品牌）】
	备注

	1
	亚克力
	三菱、伸春、瑞昌或同档次及以上品牌
	
	

	2
	LED光源
	欧司朗、蓝景、日上或同档次及以上品牌
	
	

	3
	铝板
	坚美、凤铝、西南铝或同档次及以上品牌
	
	

	4
	玻璃胶
	道康宁、安泰胶、宁波泰戈尔991或同档次及以上品牌
	
	


（三）标识标牌的安装要求
本次采购供货标识标牌的安装全部由投标人负责实施，安装时涉及到土建预埋施工的，由投标人提供安装基础图和预埋件。
（四）其他
标识标牌的材质、工艺、尺寸完全按8号楼、10号楼现场样式及11号楼清单设计，如生产制作前甲方要求对设计方案做优化，中标单位需无条件按要求执行。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年9月7日下午14:15（请于14：00提前到场签到）
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：13735818680
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件2）
报价文件（详见附件3、4，二次报价函空白单独打印盖章，
现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件






	


附件1：
	城站院区综合修缮工程——11号楼标识标牌采购清单

	编号
	位置
	名称
	参考图例
	工艺说明、描述及尺寸、厚度要求
	尺寸
	数量
	单价
	单位
	金额
	备注

	1
	楼层
	贴墙式双层楼层索引牌
	[image: ]
	1.2mm304拉丝不锈钢折弯成型烤漆，LED氛围光，   内容文 字图文手工丝印(指定） 中间内容可活动更换  表面纳米处理，    
	 1300X700mm
	4
	
	套
	
	不发光

	2
	
	贴面门牌
	[image: ]
	1.2mm/304不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍   ；图形文字丝网印刷
	300X120mm
	60
	
	块
	
	不发光

	3
	
	楼层号数字
	[image: ]
	1.2mm/304不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍   
	300X300mm
	4
	
	套
	
	不发光

	4
	
	亚克力烤漆字
	[image: IMG_256]
	1cm亚克力烤漆    
	250mmX1250mm
	8
	
	套
	
	不发光

	5
	
	金属圆角防撞式制度板、科室制度牌等
	[image: ]
	铝氧化无框收边，四周圆角防撞，1CM高透亚克力,内容可更换    
	610X910mm
	35
	
	套
	
	不发光

	6
	
	1.5#亚克力禁烟、提醒牌 等
	[image: ]
	1.5CM亚克力喷漆，内容文字图文手工丝印(指定）
	 210X300mm
	20
	
	块
	
	不发光

	7
	
	3M导向/提醒地贴等贴条
	[image: ]
	3M地贴防磨损处理     
	 120X900mm
	80
	
	张
	
	不发光

	8
	
	科室金属铭牌
	[image: ]
	1.2mm/304不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍   ；图形文字丝网印刷
	400X600mm
	2
	
	套
	
	不发光

	9
	
	记事贴防撞腰线
	[image: ]
	腰线（专色）
	1200X100mm
	20
	
	条
	
	不发光

	10
	
	不锈钢烤漆字（接收室等）
	[image: ]
	1.2mm/304不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍   ；图形文字丝网印刷
	1000X200mm
	5
	
	套
	
	不发光

	11
	
	悬挂吊牌
	[image: IMG_257]
	1.2mm/304不锈钢激光雕刻镂空，内衬亚克力；不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍       
	  1200X300mm
X70mm
	10
	
	套
	
	不发光

	12
	公共区 域
	消防逃生图
	[image: ]
	0.5cm透明亚克力镜向UV喷白  
	300X250mm
	60
	
	张
	
	不发光

	13
	
	门口推拉小标识
	[image: ]
	0.5cm透明亚克力镜向UV喷白  
	100X100mm
	16
	
	块
	
	不发光

	14
	
	楼层分布牌
	[image: ]
	1.2mm/304不锈钢折弯成型，激光切割，围边，无缝焊接；表面抛光打磨，原子灰修补工艺缝，打磨修整、喷底漆2遍、水砂打磨、面漆（氟碳漆，颜色业主定）3遍   ；图形文字丝网印刷
	800X1500mm
	8
	
	张
	
	不发光

	15
	
	消防警示标识      设备标识（强弱电井等）
	[image: ]
	0.5cm透明亚克力镜向UV喷白  
	210X300mm
	16
	
	张
	
	不发光

	16
	
	房间编号
	[image: ]
	0.5cm亚克力背面UV打印，背后造白处理
	50mmX120mm
	60
	
	块
	
	不发光

	17
	
	电梯轿箱内索引
	[image: ]
	1.2mm/304拉丝不锈钢折弯成型烤漆，LED氛围光，内容文字图文手工丝印(指定）中间内容可活动更换表面纳米处理，     
	300X700mm
	2
	
	套
	
	不发光

	18
	
	电梯编号
	[image: ]
	0.8透明亚克力镜向UV打印  
	1200*200mm
	4
	
	套
	
	不发光

	19
	外立面
	楼号字11
	[image: ]
	1.2mX1.2m楼号发光字，数字“10”共2个，1.2mm厚304不锈钢围边发光字 ，底板1.2mm304不锈钢底板，表面颜色烤面板同色漆，面板5mm亚克力板，表面贴定制色透光膜（颜色业主定）。内置防水LED背打光源模组；背后隐藏式固定（固定方式包括但不限于钢架等材料，需业主认可），根据业主要求可实现定时开关功能，含后期深化设计、制作、安装、验收调试等费用。
	1.44
	2
	
	平方米
	
	发光



附件2：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                   
           全部内容进行响应。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期        。
我方将严格按照有关法律法规及询价文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对定标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日




附件3：报价明细



附件4：
二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院城站院区综合修缮工程——11号楼标识标牌采购
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：





附件5：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件6：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）
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