1、采购技术要求
1) 响应文件中提供本次报价产品自2022年10月1日（以检测报告出具时间为准）以来权威检测机构出具的检测结果符合GB/T14295-2019《空气过滤器》要求，且至少体现阻力和计数效率的检测指标。

2) 每批次供货过滤器需保证更换周期内的使用寿命。

3) 初效过滤器：

铝型材外框，龙骨架折叠16折，8mm无纺布。

4) 中效过滤器：

铝型材外框，袋骨架组装，JM玻纤滤料，滤料为阻燃性材料，滤料厚度均匀，不含硬块，表面平整。

5) 亚高效过滤器：

ABS外框，HV玻纤滤纸，四面灌胶。响应文件中提供原材料厂家的出厂批次检测报告。

6) 无隔板高效过滤器：

铝型材外框，HV玻纤滤纸，双面喷塑护网，粘接剂的剪力强度和拉力强度应高于滤料强度，不脱胶并具有弹性，且粘接剂和密封胶为不燃材料。

7) 有隔板高效过滤器：

铝型材外框，HV玻纤滤纸，铝箔隔板，双面喷塑护网，粘接剂的剪力强度和拉力强度应高于滤料强度，不脱胶并具有弹性，且粘接剂和密封胶为不燃材料。
2、 商务条款

1) 本项目为不定期配送服务项目，在每次配送物资前经甲方确认完成的内容后，支付该批次配送内容的40%作为预付款；剩余款项在每次配送完成验收合格后3个月内支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需预付款或降低付款比例。
2) 交货期：按采购人要求按需分批供货，接到采购人供货通知后3天内货到采购人指定的使用地点（浙江大学医学院附属第一医院各院区）并完成安装及调试。如有紧急需求，需按业主要求随时供货。

3) 根据医院的特殊性质，不得出现断供情况

4) 本次货物采购要求包含安装服务

5) 成交人所供货物须按承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，成交人须无条件退货或更换成同类合格产品

6) 供应商必须在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；供应商可视自身能力在响应文件中提供更优的售后服务承诺
3、货物需求一览表

现将本次采购的需求数量及基本的技术要求分别确定如下，供应商必须按“货物需求一览表”逐一进行报价，按需供货。

	序号
	院区
	使用地点
	过滤器类型
	规格（mm）
	数量
	更换频次（每年）
	暂定数量

	1
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	592*592*46
	4
	4
	16

	2
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	490*592*46
	4
	4
	16

	3
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	592*287*46
	1
	4
	4

	4
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	287*490*46
	4
	4
	16

	5
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	490*490*46
	4
	4
	16

	6
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	G4初效板式过滤器
	287*287*46
	1
	4
	4

	7
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	592*592*381*6p
	4
	4
	16

	8
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	490*592*381*5p
	2
	4
	8

	9
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	490*592*381*5P
	2
	4
	8

	10
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	490*490*381*5P
	4
	4
	16

	11
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	287*490*381*3P
	4
	4
	16

	12
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	287*287*381*3P
	1
	4
	4

	13
	庆春院区
	10号楼会议厅新风机组
	F6中效袋式过滤器
	592*287*381*6P
	1
	4
	4

	14
	庆春院区
	2号楼会议厅新风机组
	新风初效过滤网
	740*515*25
	10
	4
	40

	15
	庆春院区
	水质转化中心磁悬浮风机
	高效过滤棉
	500*600
	4
	1
	4

	16
	庆春院区
	水质转化中心磁悬浮风机
	初效过滤棉
	500*600
	4
	4
	16

	17
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	G4板式初效过滤器
	490W*592H*46D
	8
	4
	32

	18
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	G4板式初效过滤器
	592W*592H*46D
	4
	4
	16

	19
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	490W*592H*381D*5p
	8
	4
	32

	20
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592W*592H*381D*6p
	4
	4
	16

	21
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	H11V型亚高效密褶式过滤器
	490W*592H*292D
	8
	2
	16

	22
	庆春院区
	内科重症监护室新风机组
	H11V型亚高效密褶式过滤器
	592W*592H*292D
	4
	2
	8

	23
	庆春院区
	6号楼负2楼PET
	G4铝框初效过滤器
	592*592*47
	1
	4
	4

	24
	庆春院区
	6号楼负2楼PET
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	1
	4
	4

	25
	庆春院区
	6号楼负2楼PET
	高效过滤器H11
	475*475*66
	7
	1
	7

	26
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*47
	5
	4
	20

	27
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	G4铝框初效过滤器
	592*592*47
	12
	4
	48

	28
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	F8袋式中效过滤器
	287*592*400*3p
	5
	4
	20

	29
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	12
	4
	48

	30
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	H10箱式亚高效过滤器
	287*592*292
	2
	2
	4

	31
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	H10箱式亚高效过滤器
	592*592*292
	2
	2
	4

	32
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	高效过滤器H11
	475*475*66
	27
	1
	27

	33
	庆春院区
	6号楼1楼供应室
	高效过滤器H14
	475*475*66
	12
	1
	12

	34
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*287*47
	8
	4
	32

	35
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*47
	60
	4
	240

	36
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	592*592*47
	120
	4
	480

	37
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	287*287*400*3p
	52
	4
	208

	38
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	287*592*400*3p
	60
	4
	240

	39
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	120
	4
	480

	40
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	H10箱式亚高效过滤器
	287*592*292
	8
	2
	16

	41
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	H10箱式亚高效过滤器
	592*592*292
	15
	2
	30

	42
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F7回风口中效过滤器
	289*325*97
	140
	4
	560

	43
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F7回风口中效过滤器
	289*700*97
	77
	4
	368

	44
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F7回风口中效过滤器
	290*290*96
	40
	4
	160

	45
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	490*592*95
	20
	4
	80

	46
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	594*594*96
	8
	4
	32

	47
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*594*46
	20
	4
	80

	48
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*95
	6
	4
	24

	49
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	490*592*400*5p
	20
	4
	80

	50
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	592*592*534*5p
	20
	4
	80

	51
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	F8袋式中效过滤器
	287*592*534*3p
	20
	4
	80

	52
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*95
	10
	4
	40

	53
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H11
	475*475*66
	83
	1
	83

	54
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H11
	475*475*69
	5
	1
	5

	55
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器HH13
	475*475*66
	25
	1
	25

	56
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	475*475*66
	10
	1
	10

	57
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	1219*762*66
	30
	1
	30

	58
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	914*762*66
	104
	1
	104

	59
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	608*588*70
	1
	1
	1

	60
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	1005*748*70
	6
	1
	6

	61
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	820*528*70
	2
	1
	2

	62
	庆春院区
	6号楼2-3楼手术室
	高效过滤器H14
	610*305*290
	8
	1
	8

	63
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*47
	2
	4
	8

	64
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	G4铝框初效过滤器
	592*592*47
	4
	4
	16

	65
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	F8袋式中效过滤器
	287*592*400*3p
	2
	4
	8

	66
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	4
	4
	16

	67
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	高效过滤器H14
	475*475*66
	5
	1
	5

	68
	庆春院区
	6A15楼人工肝实验室
	高效过滤器H14
	1219*914*66
	2
	1
	2

	69
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	G4铝框初效过滤器
	287*287*47
	1
	4
	4

	70
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	G4铝框初效过滤器
	287*592*47
	3
	4
	12

	71
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	G4铝框初效过滤器
	592*592*47
	2
	4
	8

	72
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	F8袋式中效过滤器
	287*287*400*3p
	1
	4
	4

	73
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	F8袋式中效过滤器
	287*592*400*3p
	3
	4
	12

	74
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	2
	4
	8

	75
	庆春院区
	9号楼5楼负压病房
	高效过滤器H11
	475*475*66
	28
	1
	28

	76
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	G4板式初效过滤器
	286*286*47
	1
	4
	4

	77
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	G4板式初效过滤器
	286*592*47
	8
	4
	32

	78
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	G4板式初效过滤器
	592*592*47
	12
	4
	48

	79
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	286*286*600
	1
	4
	4

	80
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	286*592*600
	7
	4
	28

	81
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592*592*600
	11
	4
	44

	82
	庆春院区
	6A4外科监护室新风机组
	E11亚高效过滤器
	592*592*290
	4
	1
	4

	83
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	630×630×90
	1
	1
	1

	84
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	484×484×90
	41
	1
	41

	85
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	320×320×90
	5
	1
	5

	86
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	中效F5可开回风口
	397*420*98
	14
	4
	56

	87
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	中效F5可开排风口
	205*220*98
	1
	4
	4

	88
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	中效F5可开排风口
	297*320*98
	3
	4
	12

	89
	庆春院区
	6A4外科监护室室内区域
	中效F5竖向可调风口
	797x320x98
	2
	4
	8

	90
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	G4板式初效过滤器
	286*592*47
	5
	4
	20

	91
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	G4板式初效过滤器
	592*592*47
	9
	4
	36

	92
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	F8袋式中效过滤器
	286*592*600
	5
	4
	20

	93
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592*592*600
	9
	4
	36

	94
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	E11亚高效过滤器
	286*592*290
	4
	2
	8

	95
	庆春院区
	6B7楼肾病中心新风机组
	E11亚高效过滤器
	592*592*290
	8
	2
	16

	96
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	630×630×90
	5
	1
	5

	97
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	484×484×90
	2
	1
	2

	98
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	侧接高效送风口过滤器
	320×320×90
	49
	1
	49

	99
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	中效F5可开回风口
	397*420*98
	9
	4
	36

	100
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	中效F5可开回风口
	205*220*98
	6
	4
	24

	101
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	中效F5可开排风口
	205*220*98
	4
	4
	16

	102
	庆春院区
	6B7楼肾病中心室内区域
	中效F5可开排风口
	297*320*98
	1
	4
	4

	103
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	G4板式初效过滤器
	286*286*47
	2
	4
	8

	104
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	F8袋式中效过滤器
	286*286*600
	2
	4
	8

	105
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	G4板式初效过滤器
	286*592*47
	5
	4
	20

	106
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	F8袋式中效过滤器
	286*592*600
	5
	4
	20

	107
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	G4板式初效过滤器
	592*286*47
	2
	4
	8

	108
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592*286*600
	2
	4
	8

	109
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	G4板式初效过滤器
	592*592*47
	9
	4
	36

	110
	庆春院区
	6B13肝胆ICU新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592*592*600
	9
	4
	36

	111
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	H13高效过滤器
	726×484×93
	15
	1
	15

	112
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	H13高效过滤器
	484×484×93
	10
	1
	10

	113
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	H13高效过滤器
	320×320×93
	10
	1
	10

	114
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	F5中效过滤器
	220×220×98
	6
	4
	24

	115
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	F5中效过滤器
	420×420×98
	7
	4
	28

	116
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	F5中效过滤器
	320×320×98
	11
	4
	44

	117
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	F5中效过滤器
	220×220×98
	3
	4
	12

	118
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	H10高效过滤器
	497×320×98
	12
	1
	12

	119
	庆春院区
	6B13肝胆ICU室内区域
	F5中效过滤器
	797×320×98
	6
	4
	24

	120
	庆春院区
	6A17PCR实验室新风机组
	G4板式初效过滤器
	592*592*47
	4
	4
	16

	121
	庆春院区
	6A17PCR实验室新风机组
	F8袋式中效过滤器
	592*592*600
	4
	4
	16

	122
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	726×484×93
	7
	1
	7

	123
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	484×484×93
	2
	1
	2

	124
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	320×320×93
	5
	1
	5

	125
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	F5中效过滤器
	297×318×98
	4
	4
	16

	126
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	497×320×98
	3
	1
	3

	127
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	797×320×98
	4
	1
	4

	128
	庆春院区
	6A17PCR实验室室内区域
	H13高效过滤器
	1097×320×98
	3
	1
	3

	129
	城站院区
	8号楼新风机组
	G4初效板式过滤器
	592*592*46
	8
	4
	32

	130
	城站院区
	8号楼新风机组
	G4初效板式过滤器
	287*592*46
	9
	4
	36

	131
	城站院区
	8号楼新风机组
	G4初效板式过滤器
	287*287*46
	2
	4
	8

	132
	城站院区
	8号楼新风机组
	F8中效带式过滤器
	592*592*600
	8
	4
	32

	133
	城站院区
	8号楼新风机组
	F8中效带式过滤器
	287*592*600
	9
	4
	36

	134
	城站院区
	8号楼新风机组
	F8中效带式过滤器
	287*287*600
	2
	4
	8

	135
	城站院区
	8号楼新风机组
	亚高效过滤器
	592*592*290
	8
	2
	16

	136
	城站院区
	8号楼新风机组
	亚高效过滤器
	287*592*290
	9
	2
	18

	137
	城站院区
	8号楼循环机组
	F8中效带式过滤器
	592*592*600
	25
	2
	50

	138
	城站院区
	8号楼循环机组
	F8中效带式过滤器
	287*592*600
	16
	2
	32

	139
	城站院区
	8号楼循环机组
	F8中效带式过滤器
	287*287*600
	3
	2
	6

	140
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	355*195*100
	27
	4
	108

	141
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	455*295*100
	34
	4
	136

	142
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	950*295*100
	3
	4
	12

	143
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	815*300*100
	48
	4
	192

	144
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	1115*300*100
	2
	4
	8

	145
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	715*300*100
	1
	4
	4

	146
	城站院区
	8号楼手术室内
	中效过滤器
	815*300*46
	1
	4
	4

	147
	城站院区
	8号楼手术室内
	排风过滤器
	415*200*20
	34
	1
	34

	148
	城站院区
	8号楼手术室走廊及辅房
	H13高效过滤器
	726*484*90
	27
	1
	27

	149
	城站院区
	8号楼手术室走廊及辅房
	H13高效过滤器
	484*484*90
	19
	1
	19

	150
	城站院区
	8号楼手术室走廊及辅房
	H13高效过滤器
	380*380*90
	17
	1
	17

	151
	城站院区
	8号楼OR1-11间高效
	H13高效过滤器
	762*611*70
	12
	1
	12

	152
	城站院区
	8号楼OR1-11间高效
	H13高效过滤器
	762*305*70
	12
	1
	12

	153
	城站院区
	8号楼OR1-11间高效
	H13高效过滤器
	848*610*70
	4
	1
	4

	154
	城站院区
	8号楼OR1-11间高效
	H13高效过滤器
	610*305*292
	36
	1
	36

	155
	钱塘创新转化中心
	实验室新风机组
	初效过滤器
	290*595*46
	6
	4
	24

	156
	钱塘创新转化中心
	实验室新风机组
	初效过滤器
	595*595*46
	6
	4
	24

	157
	钱塘创新转化中心
	实验室新风机组
	中效过滤器
	290*592*300
	1
	4
	4

	158
	钱塘创新转化中心
	实验室新风机组
	中效过滤器
	592*592*300
	1
	4
	4


	159
	余杭院区
	NICU儿科
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	4
	8
	32

	160
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	4
	4
	16

	161
	余杭院区
	
	F5铝框中效过滤器
	497*300*96
	12
	4
	48

	162
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	497*300*96
	17
	4
	68

	163
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	4
	2
	8

	164
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	11
	0.5
	11

	165
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	11
	0.5
	11

	166
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	497*300*96
	2
	0.5
	2

	167
	余杭院区
	供应室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	2
	8
	16

	168
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	8
	4
	32

	169
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	4
	4
	16

	170
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	2
	4
	8

	171
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	2
	8
	16

	172
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	797*300*96
	10
	4
	40

	173
	余杭院区
	
	F5铝框中效过滤器
	497*300*96
	31
	4
	124

	174
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	2
	8
	16

	175
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	1
	8
	8

	176
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	2
	8
	16

	177
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	697*300*96
	2
	4
	8

	178
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	720*300*96
	1
	4
	4

	179
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	747*300*96
	2
	4
	8

	180
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	2
	2
	4

	181
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592x290
	2
	2
	4

	182
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	11
	0.5
	11

	183
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	1
	0.5
	1

	184
	余杭院区
	手术室
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	15
	8
	120

	185
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*287*48
	2
	8
	16

	186
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	30
	8
	240

	187
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	1
	8
	8

	188
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	125
	4
	500

	189
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	34
	4
	136

	190
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	21
	4
	84

	191
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	287x287*400*3p
	10
	4
	40

	192
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	1097*300*96
	75
	4
	300

	193
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	497*300*96
	104
	4
	416

	194
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	397*300*96
	6
	4
	24

	195
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	720*300*96
	17
	4
	68

	196
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	797*300*96
	50
	4
	200

	197
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	697*300*96
	3
	4
	12

	198
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	597*300*96
	8
	4
	32

	199
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	947*300*96
	2
	4
	8

	200
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	547*300*96
	1
	4
	4

	201
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	847*300*96
	10
	4
	40

	202
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	897*300*96
	9
	4
	36

	203
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	30
	2
	60

	204
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592x290
	16
	2
	32

	205
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	740*915*69
	36
	0.5
	36

	206
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	658*1139*69
	3
	0.5
	3

	207
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	610*305*290
	36
	0.5
	36

	208
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	537*805*69
	12
	0.5
	12

	209
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	50
	0.5
	50

	210
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*220
	201
	0.5
	201

	211
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	458*1139*69
	6
	0.5
	6

	212
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	1097*300*96
	1
	0.5
	1

	213
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	720*300*96
	2
	0.5
	2

	214
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	747*300*96
	1
	0.5
	1

	215
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	610*610*292
	56
	0.5
	56

	216
	余杭院区
	血液病房东区
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	12
	8
	96

	217
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	2
	8
	16

	218
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	41
	4
	164

	219
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	48
	4
	192

	220
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	287x287*400*3p
	21
	4
	84

	221
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	1097*300*96
	42
	4
	168

	222
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	797*300*96
	66
	4
	264

	223
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	497*300*96
	34
	4
	136

	224
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	474*300*96
	6
	4
	24

	225
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	12
	2
	24

	226
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592*290
	2
	2
	4

	227
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	637*739*69
	252
	0.5
	252

	228
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*220
	5
	0.5
	5

	229
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	34
	0.5
	34

	230
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	29
	0.5
	29

	231
	余杭院区
	血液病房西区
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	12
	8
	96

	232
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	4
	8
	32

	233
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	43
	4
	172

	234
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	54
	4
	216

	235
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	287x287*400*3p
	23
	4
	92

	236
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	1097*300*96
	50
	4
	200

	237
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	797*300*96
	74
	4
	296

	238
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	497*300*96
	32
	4
	128

	239
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	474*300*96
	5
	4
	20

	240
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	624*300*96
	1
	4
	4

	241
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	674*300*96
	2
	4
	8

	242
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	12
	2
	24

	243
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592*290
	4
	2
	8

	244
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	637*739*69
	276
	0.5
	276

	245
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	32
	0.5
	32

	246
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*220
	4
	0.5
	4

	247
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	37
	0.5
	37

	248
	余杭院区
	静配中心
	G4铝框初效过滤器
	592*592*45
	4
	8
	32

	249
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*592*48
	5
	8
	40

	250
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	287*287*48
	1
	8
	8

	251
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	4
	4
	16

	252
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	3
	4
	12

	253
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	2
	4
	8

	254
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	287x287*400*3p
	1
	4
	4

	255
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	1097*300*96
	7
	4
	28

	256
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	497*300*96
	12
	4
	48

	257
	余杭院区
	
	F7铝框中效过滤器
	797*300*96
	1
	4
	4

	258
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	592*592*290
	3
	2
	6

	259
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592x290
	3
	2
	6

	260
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	610*610*220
	12
	0.5
	12

	261
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	1
	0.5
	1

	262
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	6
	0.5
	6

	263
	余杭院区
	门诊手术室
	F8袋式中效过滤器
	592*287*400*3p
	15
	4
	60

	264
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*400*6p
	2
	4
	8

	265
	余杭院区
	
	初效过滤器（G4)龙骨架
	290*595*46
	12
	8
	96

	266
	余杭院区
	
	初效过滤器（G4)龙骨架
	493*493*46
	2
	8
	16

	267
	余杭院区
	
	初效过滤器（G4)龙骨架
	287*490*46
	2
	8
	16

	268
	余杭院区
	
	初效过滤器（G4)龙骨架
	493*595*46
	1
	8
	8

	269
	余杭院区
	
	H10亚高效过滤器-V型
	287*592*292
	3
	2
	6

	270
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	610*305*292
	20
	0.5
	20

	271
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	8
	0.5
	8

	272
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	11
	0.5
	11

	273
	余杭院区
	二层ICU
	H14高效过滤器
	1097*300*96
	1
	4
	4

	274
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	190*190*96
	1
	4
	4

	275
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	390*140*96
	1
	4
	4

	276
	余杭院区
	EICU
	H14高效过滤器
	1097*300*96
	2
	4
	8

	277
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	745*295*96
	2
	4
	8

	278
	余杭院区
	检验科PCR
	G4铝框初效过滤器
	287*592*46
	2
	8
	16

	279
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	492*592*46
	1
	8
	8

	280
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*287*46
	10
	8
	80

	281
	余杭院区
	
	G4铝框初效过滤器
	592*592*46
	42
	8
	336

	282
	余杭院区
	
	活性炭过滤器
	287*592*292
	42
	4
	168

	283
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*381
	39
	4
	156

	284
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	12
	0.5
	12

	285
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	12
	0.5
	12

	286
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*220
	2
	0.5
	2

	287
	余杭院区
	病理科PCR
	G4铝框初效过滤器
	592*592*46
	56
	8
	448

	288
	余杭院区
	
	活性炭过滤器
	287*592*292
	59
	4
	236

	289
	余杭院区
	
	F8袋式中效过滤器
	592*592*381
	42
	4
	168

	290
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	320*320*220
	15
	0.5
	15

	291
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	484*484*220
	13
	0.5
	13

	292
	余杭院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*220
	5
	0.5
	5

	293
	之江院区
	1-4手术室
	G4板式初效
	592*592*47
	95
	4
	380

	294
	之江院区
	
	
	287*592*47
	43
	4
	172

	295
	之江院区
	
	
	287*287*47
	3
	4
	12

	296
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	592*592*600
	95
	4
	380

	297
	之江院区
	
	
	287*592*600
	43
	4
	172

	298
	之江院区
	
	
	287*287*600
	3
	4
	12

	299
	之江院区
	
	H10亚高效
	287*592*290
	2
	4
	8

	300
	之江院区
	
	
	592*592*290
	22
	4
	88

	301
	之江院区
	
	G4板式初效
	485*485*25
	24
	4
	96

	302
	之江院区
	
	
	485*485*46
	24
	4
	96

	303
	之江院区
	
	回排风G4板式初效
	1110*310*20
	84
	4
	336

	304
	之江院区
	
	
	1010*410*15
	6
	4
	24

	305
	之江院区
	
	
	410*210*20
	28
	4
	112

	306
	之江院区
	
	
	490*490*15
	1
	4
	4

	307
	之江院区
	
	
	810*310*20
	121
	4
	484

	308
	之江院区
	
	
	310*310*20
	24
	4
	96

	309
	之江院区
	
	H14高效过滤器
	1457*662*69
	2
	0.5
	1

	310
	之江院区
	
	
	695*492*69
	80
	0.5
	40

	311
	之江院区
	
	
	797*457*69
	6
	0.5
	3

	312
	之江院区
	
	
	1195*492*69
	24
	0.5
	12

	313
	之江院区
	
	
	995*592*69
	24
	0.5
	12

	314
	之江院区
	
	
	592*495*69
	80
	0.5
	40

	315
	之江院区
	
	
	797*657*69
	3
	0.5
	1.5

	316
	之江院区
	
	
	320*320*220
	22
	0.5
	11

	317
	之江院区
	
	
	484*484*220
	113
	0.5
	56.5

	318
	之江院区
	
	
	726*484*220
	9
	0.5
	4.5

	319
	之江院区
	
	
	610*610*80
	12
	0.5
	6

	320
	之江院区
	
	
	285*610*80
	6
	0.5
	3

	321
	之江院区
	1-1静配中心
	G4板式初效
	592*592*47
	6
	4
	24

	322
	之江院区
	
	
	286*592*47
	4
	4
	16

	323
	之江院区
	
	
	592*286*47
	1
	4
	4

	324
	之江院区
	
	
	286*286*47
	1
	4
	4

	325
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	592*592*600
	6
	4
	24

	326
	之江院区
	
	
	286*592*600
	4
	4
	16

	327
	之江院区
	
	
	592*286*600
	1
	4
	4

	328
	之江院区
	
	
	286*286*600
	1
	4
	4

	329
	之江院区
	
	H10高效过滤器
	1080*484*220
	8
	0.5
	4

	330
	之江院区
	
	
	484*484*220
	12
	0.5
	6

	331
	之江院区
	
	
	320*320*220
	4
	0.5
	2

	332
	之江院区
	
	回排风G4板式初效
	500*310*96
	7
	4
	28

	333
	之江院区
	
	
	800*310*96
	8
	4
	32

	334
	之江院区
	1-3供应室
	G4板式初效
	592*592*47
	7
	4
	28

	335
	之江院区
	
	
	286*592*47
	1
	4
	4

	336
	之江院区
	
	
	592*286*47
	1
	4
	4

	337
	之江院区
	
	
	286*286*47
	1
	4
	4

	338
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	592*592*600
	7
	4
	28

	339
	之江院区
	
	
	286*592*600
	1
	4
	4

	340
	之江院区
	
	
	592*286*600
	1
	4
	4

	341
	之江院区
	
	
	286*286*600
	1
	4
	4

	342
	之江院区
	
	H10高效过滤器
	484*484*220
	19
	0.5
	9.5

	343
	之江院区
	
	
	320*320*220
	7
	0.5
	3.5

	344
	之江院区
	
	回排风G4板式初效
	500*300*96
	3
	4
	12

	345
	之江院区
	
	
	500*290*96
	5
	4
	20

	346
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	280*280*96
	24
	4
	96

	347
	之江院区
	
	
	480*480*96
	6
	4
	24

	348
	之江院区
	
	
	480*280*96
	8
	4
	32

	349
	之江院区
	1-4美容中心
	G4板式初效
	592*592*47
	5
	4
	20

	350
	之江院区
	
	
	286*592*47
	2
	4
	8

	351
	之江院区
	
	
	592*286*47
	1
	4
	4

	352
	之江院区
	
	
	286*286*47
	1
	4
	4

	353
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	592*592*600
	5
	4
	20

	354
	之江院区
	
	
	286*592*600
	2
	4
	8

	355
	之江院区
	
	
	592*286*600
	1
	4
	4

	356
	之江院区
	
	
	286*286*600
	1
	4
	4

	357
	之江院区
	
	H10亚高效
	592*592*290
	1
	4
	4

	358
	之江院区
	
	
	286*592*290
	1
	4
	4

	359
	之江院区
	
	
	592*286*290
	1
	4
	4

	360
	之江院区
	
	H13高效过滤器
	610*305*292
	12
	0.5
	6

	361
	之江院区
	
	H10高效过滤器
	484*484*220
	3
	0.5
	1.5

	362
	之江院区
	
	
	320*320*220
	10
	0.5
	5

	363
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	3
	4
	12

	364
	之江院区
	
	
	280*280*96
	12
	4
	48

	365
	之江院区
	
	
	800*300*96
	2
	4
	8

	366
	之江院区
	
	
	665*300*96
	2
	4
	8

	367
	之江院区
	
	
	970*300*96
	2
	4
	8

	368
	之江院区
	1-2检验科（PCR实验室）
	G4板式初效
	492*594*46
	4
	4
	16

	369
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	492*594*381
	4
	4
	16

	370
	之江院区
	
	H13 高效过滤器
	592*592*292
	4
	1
	4

	371
	之江院区
	
	铝框有隔板亚高效过滤器（H10)排风口
	480*280*93
	1
	4
	4

	372
	之江院区
	
	
	500*310*93
	1
	4
	4

	373
	之江院区
	
	
	800*310*93
	1
	4
	4

	374
	之江院区
	
	
	780*310*93
	2
	4
	8

	375
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	380*280*96
	3
	4
	12

	376
	之江院区
	
	
	780*280*96
	1
	4
	4

	377
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	8
	4
	32

	378
	之江院区
	7-2实验室
	G4初效过滤器
	390*492*46
	1
	4
	4

	379
	之江院区
	
	
	390*390*46
	1
	4
	4

	380
	之江院区
	
	
	492*492*46
	1
	4
	4

	381
	之江院区
	
	
	492*390*46
	1
	4
	4

	382
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	390*492*381
	1
	4
	4

	383
	之江院区
	
	
	390*390*381
	1
	4
	4

	384
	之江院区
	
	
	492*492*381
	1
	4
	4

	385
	之江院区
	
	
	492*390*381
	1
	4
	4

	386
	之江院区
	
	H11亚高效过滤器
	287*592*292
	1
	4
	4

	387
	之江院区
	
	
	287*287*292
	1
	4
	4

	388
	之江院区
	
	
	592*592*292
	1
	4
	4

	389
	之江院区
	
	
	592*287*292
	1
	4
	4

	390
	之江院区
	
	F8中效过滤器（排风）
	592*592*534
	1
	4
	4

	391
	之江院区
	
	铝框有隔板高效过滤器（高效送风口）H13
	484*484*220
	8
	1
	8

	392
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	6
	4
	24

	393
	之江院区
	
	
	380*180*96
	11
	4
	44

	394
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	8
	4
	32

	395
	之江院区
	7-1实验室
	回排风F7板式中效
	480*480*96
	4
	4
	16

	396
	之江院区
	
	
	380*180*96
	1
	4
	4

	397
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	5
	4
	20

	398
	之江院区
	7-3实验室
	G4初效过滤器
	390*492*46
	1
	4
	4

	399
	之江院区
	
	
	390*390*46
	1
	4
	4

	400
	之江院区
	
	
	492*492*46
	1
	4
	4

	401
	之江院区
	
	
	492*390*46
	1
	4
	4

	402
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	390*492*381
	1
	4
	4

	403
	之江院区
	
	
	390*390*381
	1
	4
	4

	404
	之江院区
	
	
	492*492*381
	1
	4
	4

	405
	之江院区
	
	
	492*390*381
	1
	4
	4

	406
	之江院区
	
	H11亚高效过滤器
	287*592*292
	1
	4
	4

	407
	之江院区
	
	
	287*287*292
	1
	4
	4

	408
	之江院区
	
	
	592*592*292
	1
	4
	4

	409
	之江院区
	
	
	592*287*292
	1
	4
	4

	410
	之江院区
	
	铝框有隔板高效过滤器（高效送风口）H13
	484*484*220
	8
	1
	8

	411
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	6
	4
	24

	412
	之江院区
	
	
	780*280*96
	3
	4
	12

	413
	之江院区
	
	
	380*180*96
	9
	4
	36

	414
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	9
	4
	36

	415
	之江院区
	
	F8中效过滤器（排风）
	592*592*534
	2
	4
	8

	416
	之江院区
	7-4实验室
	回排风F7板式中效
	380*180*96
	14
	4
	56

	417
	之江院区
	
	
	480*480*96
	2
	4
	8

	418
	之江院区
	
	F8中效过滤器（排风）
	592*592*534
	1
	4
	4

	419
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	8
	4
	32

	420
	之江院区
	7-5实验室
	G4初效过滤器
	390*492*46
	1
	4
	4

	421
	之江院区
	
	
	390*390*46
	1
	4
	4

	422
	之江院区
	
	
	492*492*46
	1
	4
	4

	423
	之江院区
	
	
	492*390*46
	1
	4
	4

	424
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	390*492*381
	1
	4
	4

	425
	之江院区
	
	
	390*390*381
	1
	4
	4

	426
	之江院区
	
	
	492*492*381
	1
	4
	4

	427
	之江院区
	
	
	492*390*381
	1
	4
	4

	428
	之江院区
	
	H11亚高效过滤器
	287*592*292
	1
	4
	4

	429
	之江院区
	
	
	287*287*292
	1
	4
	4

	430
	之江院区
	
	
	592*592*292
	1
	4
	4

	431
	之江院区
	
	
	592*287*292
	1
	4
	4

	432
	之江院区
	
	框有隔板高效过滤器（高效送风口）H13
	484*484*220
	8
	1
	8

	433
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	6
	4
	24

	434
	之江院区
	
	
	380*180*96
	11
	4
	44

	435
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	8
	4
	32

	436
	之江院区
	
	F8中效过滤器（排风）
	592*592*534
	1
	4
	4

	437
	之江院区
	7-6实验室
	G4初效过滤器
	390*492*46
	2
	4
	8

	438
	之江院区
	
	
	390*390*46
	2
	4
	8

	439
	之江院区
	
	
	492*492*46
	1
	4
	4

	440
	之江院区
	
	
	492*390*46
	1
	4
	4

	441
	之江院区
	
	
	365*390*46
	1
	4
	4

	442
	之江院区
	
	
	365*492*46
	1
	4
	4

	443
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	390*492*381
	2
	4
	8

	444
	之江院区
	
	
	390*390*381
	2
	4
	8

	445
	之江院区
	
	
	492*492*381
	1
	4
	4

	446
	之江院区
	
	
	492*390*381
	1
	4
	4

	447
	之江院区
	
	
	365*390*381
	1
	4
	4

	448
	之江院区
	
	
	365*492*381
	1
	4
	4

	449
	之江院区
	
	H11亚高效过滤器
	287*592*292
	3
	4
	12

	450
	之江院区
	
	
	287*287*292
	3
	4
	12

	451
	之江院区
	
	
	592*592*292
	1
	4
	4

	452
	之江院区
	
	
	592*287*292
	1
	4
	4

	453
	之江院区
	
	框有隔板高效过滤器（高效送风口）H13
	484*484*220
	14
	1
	14

	454
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	7
	4
	28

	455
	之江院区
	
	
	780*280*96
	3
	4
	12

	456
	之江院区
	
	
	380*180*96
	9
	4
	36

	457
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	9
	4
	36

	458
	之江院区
	
	F8中效过滤器（排风）
	592*592*534
	2
	4
	8

	459
	之江院区
	
	
	287*592*534
	1
	4
	4

	460
	之江院区
	7-7实验室
	G4初效过滤器
	594*492*46
	6
	4
	24

	461
	之江院区
	
	
	492*390*46
	2
	4
	8

	462
	之江院区
	
	
	492*492*46
	2
	4
	8

	463
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	594*492*381
	6
	4
	24

	464
	之江院区
	
	
	492*390*381
	2
	4
	8

	465
	之江院区
	
	
	492*492*381
	2
	4
	8

	466
	之江院区
	
	H11亚高效过滤器
	592*592*292
	5
	4
	20

	467
	之江院区
	
	
	592*287*292
	3
	4
	12

	468
	之江院区
	
	
	287*287*292
	1
	4
	4

	469
	之江院区
	
	
	287*592*292
	1
	4
	4

	470
	之江院区
	
	框有隔板高效过滤器（高效送风口）H13
	484*484*220
	29
	1
	29

	471
	之江院区
	
	回排风F7板式中效
	480*280*96
	6
	4
	24

	472
	之江院区
	
	
	780*280*96
	15
	4
	60

	473
	之江院区
	
	
	380*180*96
	4
	4
	16

	474
	之江院区
	
	活性炭过滤器
	595*595*381
	7
	4
	28

	475
	之江院区
	屋面
	活性炭过滤器
	595*595*381
	2
	4
	8

	476
	之江院区
	
	
	595*287*381
	2
	4
	8

	477
	之江院区
	
	F8中效过滤器
	592*592*534
	7
	4
	28

	478
	之江院区
	
	
	287*592*534
	4
	4
	16

	479
	之江院区
	
	
	592*490*534
	2
	4
	8

	480
	大学路院区
	5-3血液诊治实验室
	G4板式铝合金边框初效过滤器
	W490*H490*D46mm
	4
	4
	16

	481
	大学路院区
	
	F8袋式铝合金边框中效过滤器
	W490*H490*D381mm
	4
	4
	16

	482
	大学路院区
	
	F8袋式铝合金边框中效过滤器
	W525*H355*D380*20mm
	6
	4
	24

	483
	大学路院区
	
	H14高效过滤器
	530*530*70mm
	4
	0.5
	2

	484
	大学路院区
	
	H14高效过滤器
	630*630*70mm
	3
	1
	3

	485
	大学路院区
	
	H14高效过滤器
	395*395*93mm
	2
	0.5
	1
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