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	指标
	技术规格要求

	1.
	产品类型
	热敏打印机

	2.
	分辨率
	≥200DPI

	3.
	打印方式
	热敏

	4.
	最大打印速度
	≥6英寸/秒

	5.
	最大打印宽度
	≥144mm

	6.
	一维码、二维码
	Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Post 2 of 5（China）、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC（Code 39）、Codabar、UPC2、UPC5、Code 93、UCC/EAN Code；PDA417、MaxiCode、QR Code、Data Matrix

	7.
	纸张类型
	卷筒热敏纸、长效热敏纸、热敏黑标纸、热敏标签纸

	8.
	纸张外径
	≥5英寸

	9.
	切纸方式
	切刀切纸

	10.
	传感器类型
	开盖检测、纸张检测

	11.
	仿真类型
	ZPLII

	12.
	通讯接口
	USB接口，可选配：以太网接口、蓝牙接口、WIFI接口等多种打印接口

	13.
	内存
	RAM≥32M; FLASH≥8M

	14.
	质保时间
	原厂整机质保≥叁年（打印头≥3年或≥30公里）；提供原厂商质保服务函原件。

	15.
	安全性能(国产化）
	投标产品具有自主知识产权，安全自主可控的SOC控制芯片，能有效保障国家卫生系统信息安全，有效防止卫生系统信息泄密：需现场提供国家知识产权局证书证明

	16.
	系统兼容、驱动
	驱动程序（Windows 32bit/64bit）、LE系统、SDK系统，中标麒麟、银河麒麟等多种国产操作系统

	17.
	软件适配
	兼容医院LIS/HIS/MIS系统(无需调整)，指令打印（无需调用驱动），另可根据医院需要提供二次开发包，协助医院进行二次开发。

	18.
	其他
	需配合本院系统调试及适配。



