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1.1壁挂式自助签到机
	序号
	项目
	规格参数

	1
	基本参数
	材质：五金结构/钢化玻璃

	
	
	安装： 壁挂（带背架）

	
	
	颜色：白色

	2
	主板参数
	CPU：I5处理器及以上

	
	
	内存：8G内存及以上

	
	
	外存储： 256G固态硬盘

	
	
	系统：WIN10

	3
	屏参数
	尺寸：22英寸

	
	
	屏显比例：16：9

	
	
	分辨率：1920 x 1080

	
	
	屏寿命：30000 hrs 以上

	4
	功率
	整机额定功率：≤48W

	
	
	待机功率：≤1W

	
	
	工作电压：AC220V 50HZ

	5
	扩展功能
	RFID读卡：有

	
	
	音响：有

	
	
	磁条读卡：有

	
	
	芯片读卡：有（支持就诊卡读卡、市民卡读卡、社保卡读卡功能）

	
	
	打印：热敏凭条打印

	
	
	扫码：支持条形码、二维码扫码

	
	
	触摸屏：电容触摸，支持多点触控

	6
	服务支持
	需工程师驻场配合完成院内应用程序调试运行成功



1.2落地式自助签到机
	序号
	项目
	规格参数

	1
	基本参数
	材质：五金结构/钢化玻璃

	
	
	安装： 落地式设备，带全向轮及固定支脚

	
	
	颜色：白色

	2
	主板参数
	CPU：I5处理器及以上

	
	
	内存：8G内存及以上

	
	
	外存储： 256G固态硬盘

	
	
	系统：WIN10

	3
	屏参数
	尺寸：22英寸

	
	
	屏显比例：16：9

	
	
	分辨率：1920 * 1080

	
	
	屏寿命：30000 hrs 以上

	4
	功率
	整机额定功率：≤50W

	
	
	待机功率：≤1W

	
	
	工作电压：AC220V 50HZ

	5
	扩展功能
	RFID读卡：有

	
	
	音响：有

	
	
	磁条读卡：有

	
	
	芯片读卡：有（支持就诊卡读卡、市民卡读卡、社保卡读卡功能）

	
	
	打印：热敏凭条打印

	
	
	扫码：支持条形码、二维码扫码

	
	
	触摸屏：电容触摸，支持多点触控

	6
	服务支持
	需工程师驻场配合完成院内应用程序调试运行成功
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