手动输液椅、电动输液沙发技术参数

手动输液椅：
1、 金属支架-采用高品质钢管焊接，可以承受500公斤重量。
2、 支架外覆件-采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型，结构强度高，本身具备抗药水性，可以满足医院特殊场所卫生处理。
3、 靠背及坐垫采用高密度回弹性定型发泡海绵。
4、 接触面采用专用医用皮，对消毒试剂能明显延缓皮革衰老腐蚀现象。
5、 配不锈钢输液杆。

电动输液沙发：
1、 金属支架-采用高品质钢管焊接，可以承受500公斤重量。
2、 木龙骨，表面封闭涂装防水耐用。
3、 靠背及坐垫采用高密度回弹性定型发泡海绵。
4、 接触面采用专用医用皮，对普通消毒试剂能明显延缓皮革衰老腐蚀现象。
5、 [bookmark: _GoBack]电动电机，进口品牌，通过安全认证。
6、 配不锈钢输液杆。

