附件：
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位

	1
	蓄电池
	12V24AH
	只

	2
	蓄电池
	12V38AH
	只

	3
	蓄电池
	12V65AH
	只

	4
	蓄电池
	12V100AH
	只

	注： 1、山特SANTAK、科士达KSTAR或同等高质量知名UPS电池品牌。2、需提供厂家授权。
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	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	
	余杭院区演播教室配置清单

	1
	27寸显示器
	
	2
	台
	

	2
	LED大屏
	尺寸：3.2m长 X 1.6m高
1.点间距:≤1.53mm
2.单元分辨率（W×H）:≥208×104
3.像素密度:≥422753点/㎡
4.单元面积:≥0.0512㎡
5.单元重量:0.50士0.05kg/m*
6.单元尺寸（W×H）:≥320×160
7.单元拼接间隙:≤0.05mm
8.相邻像素之间平整度:≤0.05mm
9.相邻模块之间平整度:≤0.05mm
10.单元比例:16∶9
11.发光点中心距偏差:≤1%
12.像素构成:全倒装集成三合一COB封装
13.箱体材质:箱体为压铸铝、镁铝合金、矿纤基增强镁合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇
14.驱动方式:恒流扫描驱动(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
15.功耗:峰值功耗：≤425W/㎡；平均功耗：≤145W/㎡ (提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
16.温升:最大亮度白色连续工作8小时，模组表面温升小鱼15K(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
17.刷新频率:≥3840Hz(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
18.箱体为压铸铝、镁铝合金、矿纤基增强镁合金材质全金属白然散热结构，静音无风扇(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
19.换帧频率:50&60Hz&120Hz
20.灰度等级:256级
21.像素失控率:LED像素失控率：≤0.000001，区域像素失控率≤0.000003，无连续失控点，出厂时为0
22.信号处理深度:16bit；
23.视角:水平≥160°；垂直≥160°
24.最大对比度（全白/全黑，环境照度0.05lux）:≥12000∶1
25.亮度:≥600nits，支持通过配套软件0-100%无级调节
26.色温:1000-20000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤180K
27.亮度均匀性（校正后）:≥99%
28.显示模组亮度均匀性:LMJ≥5%(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
29.色度均匀性:±0.002Cx,Cy
30.亮度鉴别等级:亮度鉴别等级C级：BJ≥24(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
31.智能节电功能:产品通过节能认证。产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
32.能效:LED显示屏能源效率值符合GB 21520-2015，能效一级(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
33.箱体/模组供电:箱体使用宽电压：AC100V-240V，模组供电：DC4.0V-4.5V，搭配定制3C电源，满足市场对节能环保需求，具备PFC电源(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
34.电源能效:LED显示屏供电电源功率因数≥98%，转换效率≥90%(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
35.辐射骚扰符合GB/T 9254.1-2021；Class A限值要求
36.高温、高湿工作:将受试样品放入40℃, 90%RH湿度环境中，通电工作8h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常
37.低温工作:将受试样品放入-20℃环境中，通电工作8h，再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常
38.盐雾:试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%试验参数：盐雾工作试验空间内温度：35℃PH值：6.5～7.2盐雾工作试验空间内放置时间：48h样品初始检测：试验前样品应干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病。样品放置：试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠、接触。样品的恢复：试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h。判定：试验结束后，检查样品表面是否出现起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象
39.MTBF平均失效间隔时间:≥100000小时(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
40.阻燃（防火）:PCB的阻燃等级应达到 V-0级；面板的阻燃等级应达到 V-0级；电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
41.低亮高灰智能调节功能:100%亮度时，≥16bit灰度:20%亮度时，≥16bit灰度(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
42.低亮度高灰度:支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下灰度8-16bit任意设置0-100%亮度时,8-16bits任意灰度设置(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
43.反光率:屏体亚黑处理，反光率≤1%(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
44.色域覆盖率:≥120% NTSC支持BT.2020、DCI-P3、BT.709,SRGB 等多种色域之间的转换(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
45.摩尔纹抑制:支持摩尔纹抑制功能，主观抑制效果达到≥91%(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
46.故障告警:LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
47.监控功能:可监控到工作电压幅度、接收卡工作状态、发送卡工作状，具有实时运行状态监控、温度监控，具有过温或者故障报警功能
48.温度自控:LED显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命
49.电源温度控制系统:LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效
50.AI智能感应检测:屏体可支持人体检测，检测屏体前有人时，正常显示。检测屏体前无人时，屏体低亮显示或黑屏节能(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
51.故障平均修复时间MTTR:不超过2分钟(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
52.低延时:屏体依据视频源输入频率，低延时。延时≤1ms(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
53.模块级校正:模组自带校正功能，带flash芯片，支持数据存储及回读(提供CNAS认可实验室出具的检测报告)
54.维护方式:电源、模组、接收卡，HUB 卡前、后维护、更换、支持热插拔
55.消除重影和拖影:LED 显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象
56.IP防护等级:直径1.0mm 的试验金属线不能进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。防尘试验后，检查样品无粉尘进入，通电工作正常，符合防护等级IP6X要求；试验设备喷水口内径：6.3mm；样品至喷水口相距为2.5m；水流量为12.5L/min；测试时间5min.试验后样品内部无积水，符合防护等级IPX5要求，含二合一视频控制器、5KW配电箱含PLC、钢结构、包边、配套线缆及备品备件等。
	5.12 
	平方
	

	3
	导播Pad一体机
	1、屏幕：≥13.3英寸液晶显示屏，≥1920x1080分辨率，触摸操作支持。
2、CPU：不低于1.8 GHz 双核 ARM核心 + 1.2 GHz 双核 ARM核心 + 1 GHz 单核 ARM核心。
3、GPU：不低于900 MH 双核 ARM核心。
4、内存：≥8 GB。
5、存储：≥500 GB。
6、★4K视频输入接口：不少于2路HDMI 1.4b+2路12GSDI。（提供功能截图或照片并加盖厂家公章作为佐证）
7、视频输出接口：HDMI 输出×1（4Kp60），支持PGM、Multiview HDMI 输出×1（FHD），操作界面显示输出。
8、视频标准：标清PAL/NTSC、720p50/59.94/60、1080i50/59.94/60、1080p25/30/50/59.94/60、4Kp25/30/50/60。
9、音频接口：2路卡侬/大三芯混合口平衡输入输出，同时支持平衡和非平衡。
10、通讯接口：不少于1个RJ45、10M/100M/1000M自适应；2.4G/5G WIFI，2×2 2.4G/5.8G 双频wifi；1个5G SIM卡槽，支持5G NSA/SA、4G全网通；1个TF存储卡接口。
11、★TALLY：4路TALLY信号输出。（提供功能截图或照片并加盖厂家公章作为佐证）
	1 
	台
	

	4
	导播系统软件(Pad版)
	1、要求拥有简洁、高效、实用的UI界面设计。
2、要求支持1080P与4K的制式工程，最高支持4KP60制式输入输出。
3、可进行≥8路画面导播制作，视频源接入方式：包括但不限于物理输入（SDI接口、HDMI接口）、网络流输入（rtmp、rtsp、UDP、SRT、NDI等），扫码接入、本地视频加载。
4、网络流协议支持：支持绝大多数主流协议（RTMP/RTSP/UDP TS/HTTP M3U8/HTTP TS/HTTP FLV/NDI|HX）。
5、★具备通道自定义功能，通道可自定义选择物理输入、网络输入、二维码扫描输入等。(需提供软件功能截图或照片并加盖厂家公章作为佐证)
6、★支持实时的通道抠像功能，可以一键开启对当前蓝幕或绿幕画面进行高效的基于GPU加速的实时抠像工作，支持阙值、模糊等动态参数调整，支持文件或者信号通道背景置入方式。
7、转场特效：可以为导播切换设定多种转场叠画方式，并且可以设定过渡时间。
8、录制：支持所有输入通道录制和主监画面录制，录制格式参数可调；设备支持录制断电保护功能，在意外断电情况发生时，可以使用配套软件工具对意外文件进行恢复。
9、直播推流：支持自定义的RTMP /SRT等推流方式；设备支持多平台多流同时推送。
10、云台控制：内置云台控制界面，支持多种主流云台控制协议（VISCA OVER IP, ONVIF，NDI|HX），可以对摄像机云台进行远程控制，支持变焦、聚焦、光圈操作，支持上、下、左、右、左上、左下、右上、右下云台移动、支持拖拽任意位置云台移动，快速定位目标。
11、音频处理： 内置调音器并支持多个通道混音效果，可任意控制每路输入和总输出音量大小。
12、画中画：列支持同一屏幕上显示主画面与多个子画面的同时呈现。多种不同的画面分割布局，且支持自定义画面排布和尺寸，导播人员可以极速切换主画面与子画面。
13、比分牌：内置赛事直播记分牌功能，多种模板供选择；内置众多篮球、足球、乒乓球、羽毛球、排球等体育赛事计分规则模板。
14、字幕叠加：要求支持实时字幕输入或者字幕文件导入，并且支持字幕字体、字号、颜色、跑马灯效果设置。
15、CG叠加：CG面板可以发布图片到主监界面，内置大量模板素材并支持导入外部PNG/JPG 图片格式，还可以制作并导入专属的直播标识，随意移动素材位置和调整大小方向进行二次编辑 ，≥20个窗口位可用来放置预设CG，随时发布。
16、★扫码互联：提供快速连接机制，智能手机、编码器等前端设备无需布线连接，只需扫描设备上的二维码或输入6位导演码，即刻实现前端设备与导播机的互联互通加入直播。(需提供软件功能截图或照片并加盖厂家公章作为佐证)
17、远程连线：支持多设备间的互联互通，通过设备间导演码连接机制，可以实现多机互联的主分会场直播形式搭建。
18、★手机辅助：内置手机同屏输入和图片快传功能，手机扫描设备二维码可以实现快捷的文字录入和图片传输；(需提供软件功能截图或照片并加盖厂家公章作为佐证)
	1 
	套
	

	5
	多媒体信号处理器（8路）
	1、机箱1U设计，全HDMI接口，8进8出；
2、输入输出支持HDMI1.4，HDCP1.4;最高分辨3840x2160@30Hz；
3、色彩空间支持4:4:4；
4、支持高清无缝切换矩阵功能；
5、支持按键、串口、上位机软件等多种控制方式；
6、内置多种EDID，支持EDID自定义；
7、输出支持多种分辨率，且各个端口独立可调；
8、支持断电记忆功能。
	1 
	台
	

	6
	高清采集卡
	1、主机接口：USB3.0,5GB/s传输带宽；
2、输入接口：1个HDMI接口*支持转接DVI.VGA；
3、SDI输入接口：支持SMPTE260M.SMPTE274M.SMPTE295M和SMPTE296M；
4、SDI输入视频资源：1路1080P/60Hz 向下兼容；
5、HDMI视频输入资源：1路1080P/60Hz 向下兼容；
6、HDMI音频输入：支持双声道立体音输入；
7、音频混音：支持模拟音频混合到数字HDMI或SDI音频；
8、HDMI输入格式：HDMI1.4；
9、输出格式：1920x1080。帧率:/60 fps；
10、音频输出接口：3.5MM音频输出（立体声音混音）；
11、音频输入接口：LINE IN3.5MM音频输入；
12、UVC免驱：符合UVC (USB video class), UAC(USB audio class)规范；
13、音视频捕获符合：UAC ( USB audio class )规范采样率48K；
14、输出色彩空间：YUV4:4:2(YUY2)；
15、标准开发支持：DirectShow (Windows),V412(LINUX) SDK开发流媒体协议支持；
16、支持输入分辨率：480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p、640x480、800x600、1024x768、1600x1200、1280x1024、1680x1050、1920x1200、x1600x900、1440x900、1366x768、1360x768、1280x960、1152x864、1280x800；
17、硬件去隔行：支持1080i，硬件去隔行，3D降噪算法，画面更清晰细腻；
18、硬件缩放支持：硬件缩放，3D降噪算法；
19、图像调节：亮度、对比度、色调、饱和度等画面调节功能；
20、USB3.0采集分辨率：1920x1080.1280x720.1440x900.1366x768.1600x1200.1024x768.800x600.640x480；
21、USB2.0采集分辨率：640x480；
22、HDCP支持：支持XBOX。PS4. SWITCH等游戏机；
23、支持RTSP视频传输，可以实现LVC远程监看，支持RTMP推流到FMS服务器；
24、操作系统支持支持以下操作系统的x86和x64版本:Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows 10、Windows 11、Linux (Kernel version 2.6.38 and above)、OS X (10.8 and above)、MAC；
25、兼容软件Windows Media Encoder (Windows)、Adobe Flash Media Live Encoder (Windows, OS X)、Real Producer Plus (Windows)、VLC (Windows, OS X, Linux)、QuickTime Broadcaster (OS X)、QuickTime Player (OS X)、Wirecast (Windows, OS X)、OBS-Studio、DaumPotPlayer等。
26、功耗<=1.0W。
	1 
	块
	

	7
	调音台
	1、话筒：4；
2、频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）；
3、总谐波失真：0.02%@+14dBu（20 Hz-20kHz）；
4、输入通道：10通道：单声道：4；立体声：3；
5、输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1；
6、母线：立体声：1；
7、电平表：2x7 - 点距LED电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB]；
8、幻象电源电压：+48V；
9、电源适配器：PA-10（AC38 VCT，0.62A，电缆长度=3.6m）。
	1 
	台
	

	8
	监听耳机
	1、频响范围:15 – 20,000 Hz。
2、阻抗:47 ohms。
3、灵敏度:96 dB。
4、最大承载功率:700 mW at 1 kHz。
5、驱动单元类型/直径:40mm。
	1 
	副
	

	9
	监听音箱
	1、频率响应：60Hz-20kHz；
2、高音单元：1"丝膜球顶；
3、低音单元：5.25"玻璃纤维编织盆；
4、接口：RCA非平衡输入、6.35mmTRS平衡输入、3.5mm立体声输入、4针音箱连接线；
5、额定功率：35W*2；
6、功放类型：Class-D；
7、蓝牙：Bluetooth 5.0。
	1 
	对
	

	10
	直播麦克风
	一、发射器*1
1、MIC灵敏度：-36dBFS
2、麦克风指向性：全指向性
3、信噪比：70dB
4、输出动态范围：98dB-106dB
5、内录存储时长：14小时
6、录制格式：48KHz/24bit；WAV无压缩
7、最大声压级：128dBSPL
8、无线调制模式：GFSK
9、等效向全辐射功耗：<20dBm
10、工作频率：2400MHz-2483.5MHz
11、电池类型：LIPO-ROHS
12、电池容量：300mAh
13、电池电压：3.87V
14、电池能量：1.161Wh
15、充电时间：<2H
16、工作时间：7.5H
二、接收器*1
1、屏幕：1.1英寸，AMOLED
2、屏幕分辨率：126*294
3、无线调制模式：GFSK
4、等效向全辐射功耗：<20dBm
5、工作频率：2400MHz-2483.5MHz
6、电池类型：LIPO-ROHS
7、电池容量：490mAh
8、电池电压：3.87V
9、电池能量：1.896Wh
10、充电时间：<2H
11、工作时间：9H
	1 
	套
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	双屏提词器
	1、系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。
2、系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。
3、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。
4、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。
5、段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。
6、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。（可根据客户的要求来增加一些语言）
7、系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。
8、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明。
9、更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。
10、内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。
11、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。
12、采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下。
13、定制型彩色液晶平板显示器，清晰度高， 配套两块22寸显示器（与提词器尺寸对应），软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作方便直观。
14、形式多样化，可将微机和摄像两种方式合二为一，相互切换，适应应急新闻的播出。
15、定制脚架：专业冷轧钢材质制成，专业的黑色亮面处理，折叠快速简易，可与提词器托板很好的配合使用。收纳高度：不高于85cm 展开高度：≥170cm 云台：水平360°，垂直不可调。 自重：≥6.8kg。承重：≥20kg。
16、配套含1个控制器、1副脚轮、配套软件和加密狗。
17、提供软件著作权证书复印件和产品3C认证证书复印件，加盖原厂商公章。
	1 
	套
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	专业摄像机
	1、图像传感器：≥1/2.3英寸，≥1240万像素，要求采用背照式CMOS；
2、同步系统：内部同步（内置SSG）；
3、减光滤镜：OFF、1/4、1/16；
4、增益：0dB、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB、21dB、24dB、Lolux（30dB、36dB）、AGC；
5、快门速度：1/6 〜 1/10000；
6、液晶显示屏：≥3.5型LCD、≥92万像素、要求采用标准16:9宽高比；
7、取景器：要求采用0.24型LCOS、≥156万像素，标准16:9宽高比；
8、镜头：F1.2 〜 3.5、≥12倍变焦、f=4.67 〜 56.04mm （35mm换算：29.6 〜 355mm）；
9、滤镜直径：≥φ62mm；
10、录制媒介：要求采用SDHC/SDXC；
11、卡槽数：≥2个卡槽；
12、SDI接口：≥1个SDI OUT接口（声音叠加）、BNC；
13、HDMI输出端口：≥1个HDMI OUT接口，V1.4标准；
14、音频输入：≥2个INPUT、≥1个LINE、≥1个MIC；
15、音频输出：≥1个AUX输出端口；
16、AV端口：≥1个φ3.5mm 4极迷你插孔；
17、耳机插孔：≥1个φ3.5mm 立体声迷你插孔；
18、REMOTE端口：≥1个φ2.5mm立体声迷你插孔；
19、USB端口：≥1个USB Mini-B型、≥1个USB-A型（要求可连接WIFI或4G网络）；
20、视频/音频录制要求：达到4K高清模式（3840×2160/29.97p、25p、23.98p）；
21、流媒体直播模式支持:要求达到1920×1080（59.94i/50i）：12/8/5/3Mbps（Audio AAC 128k）；
22、附件要求：标配AC适配器、电源线、电池、手袋等。
	1 
	台
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	嵌入式电动翻转LED灯
	1、功率：80W
2、显色指数：Ra≥95，R9≥90，TLCI≥95
3、应用场景：报告厅，多功能厅，视频会议室，主会场，分会场，党代会
4、色温：3200K/4000K/5600K/3200K-5600K连续可调(±150K)共4种色温可选
5、输入电压：AC100-240V 50/60Hz
6、灯珠数量：600颗
7、光束角度：100°，CQS：≥96，TM-30-15：（保真度指数Rf95，色域指数Rg102）
8、刷新频率：16KHZ，高清拍摄无闪烁，可达10000级无抖动线性调光
9、光效：74lm/W，光通量：5820lm
10、眩光UGR：统一眩光值UGR＜16
11、色容差SDCM：SDCM≤3
12、通道数量：单色温2个通道，可调色温3个通道
13、RDM功能：具备RDM功能
14、调光功能：0%至100%无级线性调节
15、翻转角度：最小0°-最大65°，任意角度停留
16、控制方式：DMX512(1990版)信号控制，中控485控制协议
17、操作：数码显示管调节地址码
18、信号链接：三芯信号卡侬头输入/输出手拉手（接线：3正2负1屏蔽）
19、电源链接：三芯自锁电源插头输入/输出手拉手链接
20、电机噪音：静音，≤10db
21、电机转速：15转/分钟
22、冷却系统：自然风冷外置散热
23、光学处理：进口柔光扩散板，透光率≥80%
24、柔光扩散板厚度：2mm
25、柔光扩散板耐温：≥120℃
26、使用寿命：50000小时
27、工作温度：‐20℃至50℃
28、存放温度：‐20℃至60℃
29、安装方式：嵌入式安装,灯体和外框分体,四周边框固定安装、吊线安装
30、颜色：白色
31、外形：长方形
32、外壳材质：铝合金
33、开孔尺寸：L560×W255×110mm
34、照度：1602lux/1M,534lux/2M,256lux/3M,165lux/4M,108lux/5M，81lux/6M,65lux/7M,58lux/8M,51lux/9M,38lux/10M
	12 
	盏
	

	14
	便携无线DMX512调光台
	1、通道数：24通道/主调光推杆可以分别或是同时调节1－24 通道数，推杆1－8可以当调光推杆用或是控制所连接灯的光亮度
2、开孔尺寸：200mm×155mm×67mm
3、电源输入：DC9V电源适配器/可充锂电池，2种供电方式
4、内置电池：可持续工作10个小时
5、控制方式：无线2.4G DMX512接收和标准DMX三芯插座，2种控制方式
6、通信距离：300 米（可视距离）空旷场地
7、断电自动记忆各推杆参数
8、LED 电源指示灯显示内置电池余量
	1 
	台
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	2.4G无线DMX512收发器
	1、规格尺寸：长18CM
2、输入电压：9VDC/ 500mA
3、三基色LED显示
4、126 个频段自动跳频，自动选择无干扰频段，保障通讯的可靠性，7 组 ID 编码可设置，用户可在一个地方使用，独立的7 组无线网络而互不干扰
5、连接方式： 三芯DMX卡侬插头
6、通信距离：300 米（可视距离）空旷场地
7、工作频段：2.4G ISM,126 个频段.
8、接收灵敏度：-106dBm
	1 
	个
	

	16
	数字DMX信号放大器
	1、供电：220-240VAC，50Hz
2、DMX数字信号光电藕合隔离2进8出
3、8位独立放大的DMX信号输出，有效提高DMX信号传送能力，有效提高DMX信号抗干扰能力、DMX信号光电隔离，防止市电高压串入调光台，防止雷击高压串入调光台
	1 
	台
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	灯具专用电缆
	演播室灯具专用，国标2×1.0MM2
	200 
	米
	

	18
	灯具512信号线
	演播室灯具专用，国标2×0.5MM2
	200 
	米
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	电源时序器
	1、提供8通道大功率电源输出；
2、8路通道开关状态可由面板显示；
3、通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能，可锁闭和解锁面板按键；
4、提供IO输入接口，可外接按键或连接中控系统，进行控制操作；
5、额定输出电压：交流220V,50Hz；
6、额定输出电流：30A；
7、每路动作延时时间：19秒；
8、供电电源：VAC 50 / 60Hz 25A；
9、每路输出带指示灯。
	1 
	个
	

	20
	千兆交换机
	1、产品类型：千兆以太网交换机：
2、应用层级：二层；
3、传输速率：10/100/1000Mbps；
4、交换方式：存储-转发；
5、背板带宽：32Gbps；
6、包转发率：10Mbps:14800pps、100Mbps:148800pps、1000Mbps:1488000pps；7、MAC地址表：8K；
8、端口结构：非模块化；
9、端口数量：16个10/100/1000Mbps RJ45口；
10、传输模式：全双工/半双工自适应；
11、网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x；
12、电源电压：AC 100-240V，50-60Hz。
	1 
	台
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	无线通话系统
	1、 含主机1台，子机3台，2副头戴式专业内通耳机，1副主持人导管耳机，含收纳箱；
2、频率范围：400-470MHz；
3、通话距离：≥500米；
4、发射功率：≤1W。
注：2副头戴式专业内通耳机，1副主持人导管耳机。
	1
	套
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	电动背景抠像幕（宽3.8m，长度4m）
	1、配置2根电动铝合金卷轴，长度4m；
2、配置1块抠像绿幕和1块喷绘背景幕（图片由客户提供）；
3、抠像幕宽3.8m，长度3m，不反光，不透光，平整无褶皱；
4、采用静音电机，遥控器控制升降。
	1 
	套
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	可移动升降演讲桌
	1、材质：面板采用MDF中纤板+PVC；架体采用铝合金+钢架+塑料，PU静电喷涂工艺处理；
2、台面高度：710mm-1100mm范围内可调；
3、台面尺寸：715mm宽*495mm深；
4、升降方式：气动升降。
	1 
	张
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	操作台
	1、全钢桌体：灰色磨砂工艺处理，具备电脑仓和设备仓。
2、台面尺寸：1800mm（长）×800mm（宽）×750mm（高）。
3、台面材料：高级防火板，一体化工艺处理，含电脑键盘抽屉。
	1 
	张
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	镀锌线管
	JDG25
	200 
	米
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	非屏蔽网线
	国标；超六类非屏蔽网线
	200 
	米
	

	27
	屏蔽网线
	国标；超六类屏蔽网线
	150 
	米
	

	28
	话筒线
	国标；
	100 
	米
	

	29
	1.5平喇叭线
	国标；
	200 
	米
	

	30
	2.5平喇叭线
	国标；
	200 
	米
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	电源线
	国标；
	200 
	米
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	安装辅材
	设备安装、调试所需线材、配套辅材等，含灯架吊挂及辅件。
	1 
	批
	



