设备参数清单
	

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量

	1
	新风型智能化生物安全水气分离式取材工作站台
	[bookmark: _GoBack]尺寸：1800 x 800 x 2000 mm，整体316不锈钢，操作面厚度2.0mm，净化新风量600cmh,排风量1200cmh。
主要配置：新风风压传感器1个，工作台甲醛浓度监测传感器1个，PM2.5空气质量传感器2个，台面甲醛灌注系统1套，电动管路粉碎机1套，折叠冷热水龙头1个，抽拉式水龙头1个，嵌入式照明光源1套，高亮聚光灯1套，取材板1块，防水电源插座1个，电控系统1套，显示器支架，电动升降系统\医用高等级脚踏开关 。（各部件品牌都为市场主流品牌）
	台
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	2
	自动染色封片一体通风柜
	尺寸：2400*1100*2350mm
1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材；
2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；
3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；
4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；
5、水盆：实验室专用黑色PP水盆
6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。
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