抗菌洗手液技术要求
抗菌洗手液:
	产品名称
	参考规格
	参考数量
	单位

	抗菌洗手液
	500ml
（按压泵头）
	64000
	瓶


产品参数规范要求：
(1) 符合GB19877.1-2005《特种洗手液》标准要求;
(2) 执行标准‌：必须符合 ‌GB 38456-2020《抗菌和抑菌洗剂卫生要求》
(3) 依据GB38456-2020及相关规范，抗菌洗手液生产用水需符合《消毒产品生产企业卫生规范》，生产用水质量应符合《中华人民共和国药典》中对“纯化水”的标准，并提供用水检测报告。
(4) 生拆企业生产资质要求‌：提供消毒产品生产企业卫生许可证，产品需通过卫生安全评价报告备案。
(5) [bookmark: _GoBack]‌检测报告‌：提供第三方机构出具的理化、微生物、毒理安全性及杀菌/抑菌效果检测报告、洗手液存放的稳定性报告;
