无线签名平板技术参数要求

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	国别

	1
	智能电子签名屏（PAD）
	硬件参数要求：
1、处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ；
2、运行内存：≥4GB RAM；
3、储存内存：≥64GB ROM；
4、续航能力：锂聚合物电池，容量≥10000MAH；
5、屏幕尺寸：10.1 inch ；
6、触摸屏：电容式 COF G+FF触摸方式、电容多点触控，≥10点；
6、屏幕分辨率：分辨率≥1200*1920 IPS
7、摄像头：前置≥500万像素；后置≥1300万像素，自动对焦摄像头；
8、WIFI网络：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac  2.4G/5G双频；
9、无线广域网：支持4G全网通；
10、蓝牙网络：Bluetooth 5.0（支持BLE）；
11、指纹支持活体指纹采集，二代证指纹模块；
12、操作系统：支持Android 9.0；
▲合规性要求：
投标人与所投产品厂商在从事电子认证服务过程中没有因业务违规行为被相关行政单位处罚或要求整改的情形或服务过程中因提供虚假材料应标被证实的情形。投标人需提供不存在前述情形的承诺函（格式自拟）；若出现前述情形，经采购人查证属实，采购人将取消其成交资格，并另行确定成交人。
▲产品对接要求：
因本次采购产品需直接投入到相关院区上线使用，需接入院内已有“患者手写签名系统、时间戳服务系统、电子签名前置交换系统”对接使用，为确保产品的兼容性不影响实施进展，投标人需提供以上系统原厂商出具的对接确认函。
产品功能要求：
1、支持 PAD、安卓平板电脑等用户终端，为医护人员和患者提供更加方便的签名操作，智能电子签名屏具备重力压感高保真签字，指纹采集、刷脸等功能；
2、能够与部署在院内的移动电子签名系统对接，获取待签名的电子病历、住院单据、知情同意书等电子文件；
3、可以在APP内浏览文书内容，支持文件内容放大缩小；
4、支持采集医护人员和病人的手写签字，能够把签字附加到待签名文件中；
5、支持通过智能电子签名屏的指纹模块，采集病人的指纹印模，能够把指纹附加到待签名文件中；
6、能够按账户查看已经签署过的电子文件记录信息；
7、支持多医护同时在线，科室共用签名屏设备，提高设备利用率；
8、在签署过程中支持限制患者浏览完所有文书内容后才能进行签字，保障电子签名的合规性；
9、支持谈话录音功能，在签署过程中可手动选择是否开启录音，并将录音文件同签名文件一并加密运算，加强证据链及防抵赖性；
10、支持自定义文书书写，采集真实手写笔记加载到签名文件中；
11、支持设置单选框必选，须勾选相关内容后方可继续签名；
12、支持在签名屏APP中通过手术状态、手术时间、患者信息、病案号、手术室等多种筛选条件直接创建文书，医护无需在PC端操作即可完成患者签名流程（需要可配置）；
13、支持与小程序终端联动，推送至签名屏的文件自动推送一份至签名小程序，用户可选在屏端或小程序中完成签署（需要可配置）。
▲实质性要求：本次所投相关产品要求无需与院内现有的“患者手写签名系统、电子签名前置交换系统、时间戳服务系统”集成开发，到货当日即可实现在电子签名系统中的电子签名应用，中标人需承担与院内已有的“患者手写签名系统、电子签名前置交换系统、时间戳服务系统”对接所产生的相关费用，提供承诺函。
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