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	序号
	项目名称
	检测内容
	备注
	数目
	单位
	单位
	总价

	1
	屏障环境
	静态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、静压差、空气洁净度、沉降菌平均浓度、噪声、工作照度。
动态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、静压差、噪声、工作照度、氨浓度
	之江院区22间，庆春院区32间， 钱塘转化中心36间
	90
	间
	
	

	2
	普通环境
	静态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度。
动态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度、氨浓度
	钱塘转化中心4间
	4
	间
	
	

	合计数
	
	
	
	



