1.法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
致：                     
我          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工             （姓名）以我方的名义参加         （项目编号：             ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的应答响应、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任，被授权人无转委托权。

特此委托。
供应商：    （盖章）     
法定代表人：  （签字或签章）  
被授权人：  （签字或签章）     
日  期：               
2．商务响应表格式
商务响应表
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应情况
	是否偏离

	1
	本项目为不定期配送服务项目，在每次配送物资前经甲方确认完成的内容后，支付该批次配送内容的40%作为预付款；剩余款项在每次配送完成验收合格后3个月内支付。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可无需预付款或降低付款比例。
	
	

	2
	交货期：按采购人要求按需分批供货，接到采购人供货通知后3天内货到采购人指定的使用地点（浙江大学医学院附属第一医院各院区）并完成安装及调试。如有紧急需求，需按业主要求随时供货。
	
	

	3
	根据医院的特殊性质，不得出现断供情况
	
	

	4
	本次货物采购要求包含安装服务
	
	

	5
	成交人所供货物须按承诺实行“三包”，若发现本次更换的货物本身存在缺陷，成交人须无条件退货或更换成同类合格产品
	
	

	6
	供应商必须在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；供应商可视自身能力在响应文件中提供更优的售后服务承诺
	
	


注：

本表未填写或未提供，视作完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          

供应商名称：  （盖章）                                                 
日期：    年   月  日
3.技术响应表格式1（格式1或者格式2选其一）
技术响应表
项目编号：
	序号
	采购文件要求
	响应情况
	偏离情况

	1
	响应文件中提供本次报价产品自2022年10月1日（以检测报告出具时间为准）以来权威检测机构出具的检测结果符合GB/T14295-2019《空气过滤器》要求，且至少体现阻力和计数效率的检测指标。
	
	

	2
	每批次供货过滤器需保证更换周期内的使用寿命。
	
	

	3
	初效过滤器：
铝型材外框，龙骨架折叠16折，8mm无纺布。
	
	

	4
	中效过滤器：
铝型材外框，袋骨架组装，JM玻纤滤料，滤料为阻燃性材料，滤料厚度均匀，不含硬块，表面平整。
	
	

	5
	亚高效过滤器：
ABS外框，HV玻纤滤纸，四面灌胶。响应文件中提供原材料厂家的出厂批次检测报告。
	
	

	6
	无隔板高效过滤器：
铝型材外框，HV玻纤滤纸，双面喷塑护网，粘接剂的剪力强度和拉力强度应高于滤料强度，不脱胶并具有弹性，且粘接剂和密封胶为不燃材料。
	
	

	7
	有隔板高效过滤器：
铝型材外框，HV玻纤滤纸，铝箔隔板，双面喷塑护网，粘接剂的剪力强度和拉力强度应高于滤料强度，不脱胶并具有弹性，且粘接剂和密封胶为不燃材料。
	
	


注：

本表未填写或未提供，视作完全响应采购文件要求。

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          

供应商名称：  （盖章）                                                 
日期：    年   月  日

3.技术响应表格式2（格式1或者格式2选其一）
技术响应表
全部响应采购文件要求，与采购要求不一致的部分如下：

1.

2.

3.

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）          

供应商名称：  （盖章）                                                 
日期：    年   月  日

4.营业执照复印件：

供应商营业执照复印件（盖公章）
5. 供应商情况介绍；

自拟格式
6.供应商认为需要提供的其他资料。
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