病理科带锁切片柜、蜡块柜参数
	产品名称
	参考型号
	单位
	材质说明

	
	
	
	

	带锁切片柜
	450*500*375mm
	台
	柜体采用冷轧钢板厚1.0mm，每只抽屉可存放标准玻璃切片850张，抽屉内置暗锁，防滑功能。拉手采用ABS镀铬，抽屉内有金属分隔条，便于存档。每大节均带门带锁，锁具使用互开锁，柜体表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。插槽：金属开模专用插槽。标签槽：一体化冲压成型。每组配有专用底座，采用冷轧钢板厚度1.2mm。

	带锁蜡块柜
	450*500*375mm
	台
	柜体采用冷轧钢板厚1.0mm，每节6个大抽，中间有固定分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块4000块左右。柜体外带门带锁。拉手：ABS暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。插槽、标签槽：一体化冲压成型。每组配有专用底座，采用冷轧钢板厚度1.2mm。


