	序号
	品名
	  技术要求
	售后要求

	1
	直饮水机
	1、水温：热水、常温水；
2、工作电压：220V/50Hz；
3、工作功率：≤3KW；

	建议售后服务：整机原厂上门质保5年，5年内免费更换所有配件、滤芯等耗材。
质保期每季度巡检一次免费提供维修保养服务并每季度提供设备所在科室签字确认的书面巡检记录。
在接到院方报修后2小时内赶到现场，4小时内完成包括更换滤芯在内的等维修，提供备机供紧急情况使用。



	序号
	品名
	技术要求
	售后要求

	2
	开水炉
	1、工作电压：380V/50Hz；
2、工作功率：≤12KW；

	建议售后服务：整机原厂上门质保5年，5年内免费更换所有配件、滤芯等耗材。
质保期每季度巡检一次免费提供维修保养服务并每季度提供设备所在科室签字确认的书面巡检记录。
在接到院方报修后2小时内赶到现场，4小时内完成包括更换滤芯在内的等维修，提供备机供紧急情况使用。


